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[bookmark: _Toc12895]第一章 矿山企业概况
[bookmark: _Toc6224][bookmark: _Toc25065][bookmark: _Toc906]第一节 矿区基本情况概述
本矿井位于东胜煤田呼吉尔特矿区，地处内蒙古自治区鄂尔多斯市境内，行政区划隶属乌审旗图克镇及伊金霍洛旗台格苏木管辖。井田位置在高布格异常区（陕西省境内）的西北部，本区的总体构造形态为一向北西倾斜、并发育有次一级波状起伏的单斜构造。
井田具有典型的高原堆积型丘陵地貌特征，地表全部被第四系风积沙覆盖，在井田南部地形起伏较大，西北部（工业广场附近）地形较平坦。主要地貌为固定-半固定沙丘，植被稀疏，为沙漠-半沙漠地区。井田位于乌兰木伦河与无定河之间，区内的地表水属内陆水系，但因气候干燥，降雨微弱、地形破碎、植被稀少等因素，以致地表水流量有限。井田内没有常年地表径流，雨季大气降水由南向北汇集于洼地之中，通过风积沙渗入地下补给松散层潜水含水层。井田内地表水系不发育，也无水库、湖泊等地表水体。区内属于温带高原大陆型沙漠气候区，太阳辐射强烈，日照时间长，常年干燥少雨、风大沙多、无霜期短。冬季寒冷而漫长，夏季温热而短暂，春季回暖升温快，秋季气温下降显著。
[bookmark: _Toc25616][bookmark: _Toc12794][bookmark: _Toc24480]第二节 矿山基本情况概述
葫芦素煤矿隶属中天合创能源有限责任公司。矿井位于东胜煤田呼吉尔特矿区，地处内蒙古自治区鄂尔多斯市境内，行政区划隶属乌审旗图克镇及伊金霍洛旗台格苏木管辖。葫芦素煤矿井田南北走向长度约7.4km，东西倾斜宽约12.9km。葫芦素煤矿设计生产能力为13.0Mt/a，核定生产能力为8.0Mt/a，可采煤层自上至下编号依次为2-1、2-2中、3-1、4-1、4-2中、5-1、5-2和6-2煤层。其中，2-1、2-2中、3-1、5-1、5-2和6-2煤层为全区可采的稳定煤层，4-1、4-2中煤层为全区大部分可采的较稳定煤层。
地理坐标:东经：109°25′43″-109°35′00″北纬：38°59′00″-38°03′01″
矿区范围由12个拐点圈定，拐点坐标见下表：
	2000国家大地坐标系

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	1
	4317794.92
	36624341.09
	7
	4325038.91
	36628810.07

	2
	4324065.73
	36624346.72
	8
	4325157.81
	36629602.81

	3
	4324408.97
	36624610.19
	9
	4325289.22
	36637105.13

	4
	4324876.94
	36627730.22
	10
	4317881.92
	36637233.99

	5
	4324663.68
	36627733.72
	11
	4317783.81
	36631456.88

	6
	4324681.30
	36628815.92
	12
	4317675.10
	36624471.40

	标高
	690m-380m


矿山名称:中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿
采矿权人:中天合创能源有限责任公司
许可证号:C1000002019081120148582
经济类型：有限责任公司
矿区面积：92.7629km2
开采方式：井工开采
开采矿种：煤矿
生产规模：核定生产能力为800万吨/年
开采标高：690m-380m
矿山剩余服务年限：截至2025年12月31日，剩余服务年限为139.2年。
[bookmark: _Toc12825]第三节 《矿山地质环境保护与土地复垦方案》适用情况
根据2021年4月，内蒙古苏禾工程勘察设计有限公司编制的《中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称“《方案》”），确定《方案》服务年限为24年，即：2021年05月～2045年04月。《方案》编制基准期为2021年4月，《方案》适用年限为5年，即2021年05月～2026年04月。根据《关于报送2022年度全区矿山地质环境动态监测数据和编制年度治理计划的通知》（内自然资字[2023]79号）和《鄂尔多斯市矿山地质环境治理恢复基金管理办法(2021年修订版)》，2026年度矿山地质环境治理与土地复垦计划依据《方案》及葫芦素煤矿地质环境实际编制。
第四节 地表构筑物单元现状
葫芦素煤矿为生产矿山，建矿至今，已形成完善的基础设施，现状矿区地表已形成工业场地、西翼风井场地、矿区道路、离层注浆站等现状损毁单元，具体情况分述如下：
1、工业场地
工业场地位于矿区北部，占地面积为38.39hm2，场区路面进行了硬化，工业广场绿化率达到43%。根据建（构）筑物的功能不同，工业场地大致分为生产区（包括选煤厂和储煤仓）、辅助生产区、风井区、铁路站场区、行政公共区等等。
现分述如下：
①生产区（包括选煤厂）
位于工业场地中部及西北部，主要由主井井口房及选煤厂生产系统组成。原煤由井下经主井运至地面后，经带式输送机栈桥向北进入原煤仓储存，仓内原煤可经1号转载点向西进入大块煤破碎车间处理后，再向南入选煤厂主厂房洗选；洗后块煤及末煤向西分别入块煤仓、末煤仓储存，并可通过3号转载点，由带式输送机栈桥向西再向北运入煤化工园区。
主厂房东侧布置有浓缩车间、西北侧布置有介质库、西南侧布置有选煤厂电气化验楼。主厂房西侧设有矸石仓，矸石入仓后装汽车向西运往矿井排矸场。
②辅助生产区 
位于工业场地东部，布置有副井、副井井口房、联合建筑（含任务交待室、更衣室、浴室及矿灯房）、空气加热室、机修车间及综机库、胶轮车库、器材库、材料棚、胶轮车加油站、危废库、消防材料库、木材加工房等建筑；本区设有支护材料堆放场地；机修区还设有供设备周转之用的露天作业场地和堆放场地并配有门式起重机，满足材料、设备装卸及堆放要求。
副井井口房东侧，设有液压支架周转场地，并配有门式起重机，设有地面窄轨连通井口房，满足液压支架装卸及堆放要求。
联合建筑布置在副井井口房西侧，并有人行走廊与之相连，人员上下井方便。
消防材料库布置在副井井口附近，保证生产正常安全进行。
③风井区
风井区位于工业场地东部中间部位，布置有风井、通风机房、井下安全出口、配电室及防火灌浆站等设施
④行政公共区
位于工业场地西南部，其北侧邻近生产区，东侧邻近辅助生产区；本区内布置有矿办公楼、职工食堂、宿舍楼（5栋）、培训中心、探亲楼、职工体育活动场地及中心花园等建（构）筑物；本区功能分区明确，中心花园广场位于本区中央，环境优美，景观宜人。
⑤其它设施
矿井110kV变电站位于矿井工业场地东南部，进出方便。
热交换站布置于工业场地中部西北侧，便于接收煤制烯烃化工园区自备电厂热源，且靠近场地负荷中心。
压缩空气站布置于场地中部，主井井口房的东北侧。
给水设施区布置在工业场地西北部，装车站南侧。
井下水处理站布置在原煤仓西侧。
生活污水处理站布置在工业场地的北部，矸石仓北侧，地势低。 
救护队布置在探亲楼北侧。
矿山工业场地共设有三个出入口：位于工业场地东南部及西部的两个物流大门，分别紧接进场公路及排矸公路，便于物流出入，满足生产运行要求；位于工业场地南部的人流大门，紧接进场公路，靠近行政公共区。
2、西翼风井场地
西翼风井场地占地面积1.13hm2，场地内布置有风井、通风机房、井下安全出口、配电室等及防火灌浆站。
3、矿区道路
矿区道路主要为进场道路及运矸道路。进场道路路线起自联合工业场地南侧中部大门处，向东平行于场地围墙布线，走行一段距离后折向东北，至路线终点与S313（兰家梁至嘎鲁图段）相接，路线全长3.12km。进场公路是矿井对外联系的主要通道，该路按一级公路标准设计，路基宽29.0m，中央分隔带宽2.0m，路面宽 2×10.0m，人行道宽2×2.0m，土路肩宽2×1.5m。行车道采用沥青混凝土路面，全线用地9.68hm2。
排矸公路起点位于矿井工业场地西北角大门，沿工业场地围墙向北，下穿矿井铁路专用线后折向西，接至矸石场东北角，路线全长1.35km；排矸公路继续向西约0.7km，与乡间道路接线，转至西翼风井场地。该路采用场外道路三级标准，路基宽8.5m，路面宽7.0m，路肩宽2x0.75m。沥青混凝土路面，全线用地3.04hm2。
[bookmark: _Toc30239][bookmark: _Toc30254][bookmark: _Toc22617]第二章 2025年矿山地质环境治理情况
[bookmark: _Toc9442][bookmark: _Toc26060][bookmark: _Toc26845]第一节 以往矿山地质环境治理情况
葫芦素煤矿截止到2024年12月31日累计治理面积1451.92公顷，包括21204、21205、21404、21405、21406、21101、21102、21103、21104、21105、21111、21108采空区，其中2023年4月，由鄂尔多斯市自然资源局牵头组织验收351.79公顷；2025年1月9日，由乌审旗自然资源局牵头组织验收205.53公顷，并表明2024年之前葫芦素煤矿已有1359.05公顷（含112.66公顷重复治理面积）的采空区并已全部治理。
[bookmark: _Toc14502][bookmark: _Toc5621][bookmark: _Toc29463]第二节 上年度治理情况
2025年10月30日，乌审旗自然资源局组织专家到矿现场验收，确认年度治理总面积156.6公顷。2025年共投入基金1310.655499万元，主要治理工程如下：
1.开展洗选矸石进行综合利用工作，费用1220.187428万元。
2.移民搬迁后对拆除后的房屋进行场地平整、绿化、生态修复等治理，费用47.163071万元。
3.开展葫芦素煤矿强制性清洁生产技术服务，费用32万元。
4.葫芦素煤矿2023年春季煤矿矿区及规模以上企业造林绿化工程后续验收，费用11.305万元。
5.定时开展采空区地下水水位监测。
6.采空区树立安全警示牌。
7.定时开展采空区沉降观测。


表1 上年度完成矿山地质环境治理与土地复垦区域1的拐点坐标
（21111工作面）
	（2000坐标系）

	拐点编号
	X 坐标
	Y 坐标

	1
	4323380.7198
	36632670.8444

	2
	4323397.7275
	36633001.1633

	3
	4324461.3384
	36632966.0862

	4
	4324450.438
	36632635.5659



表2 上年度完成矿山地质环境治理与土地复垦区域2的拐点坐标
（21108工作面）
	（2000坐标系）

	拐点编号
	X
	Y

	1
	4321591.2597
	36629943.6956

	2
	4321601.4893
	36630253.877

	3
	4320364.1633
	36630294.7223

	4
	4320353.9324
	36629984.5018



[bookmark: _Toc9528][bookmark: _Toc11613][bookmark: _Toc25580]第三节 基金使用情况
[bookmark: _Toc10866]我矿按照自治区和鄂尔多斯市矿山地质环境治理恢复基金管 理办法，2024年剩余基金6436万元，2025年应计提基金6605.6166万元，实际计提6605.6166万元。截止2025年底，基金账户余额11731万元。
[bookmark: _Toc6696]第四节 以往治理成效
葫芦素煤矿自生产至今，历年根据当年在期的《方案》总体规划要求，开展了大量的地质环境恢复治理与土地复垦工作，具体成效分述如下：
1.地质灾害风险全域可控​
通过采空区覆岩离层注浆减沉、采空沉陷区设置警示牌、永久界桩、警示牌、日常监测巡查等方法，矿区地表沉陷得到有效控制，地质灾害隐患点全面清零，场地稳定性与安全性、周边人居安全状况显著提升，地质环境秩序实现大幅好转。​
2.土地复垦还耕还草成效突出​
完成沉陷土地治理复垦工作，恢复耕地、草地、林地与生态用地，大量受损草场与农田恢复高效利用状态，有效保障区域耕地保护与草原生态安全。​
3.生态环境质量持续改善​
矿区可绿化面积实现植被全覆盖，地表植被覆盖率由开采扰动初期大幅提升，水土流失得到有效遏制，土壤结构与肥力持续改良；煤矸石综合利用，不外排，矿井水100%回收利用，地下水环境与含水层得到有效保护，矿区生态面貌由“沉陷破坏”恢复为平整稳固、绿意盎然的良好状态。​
4.生物多样性与生态功能稳步恢复​
通过草场修复、林地营造、耕地恢复，乡土植物群落稳定重建，野生动物栖息环境持续改善，水土保持、防风固沙、水源涵养等生态功能显著增强，形成开采可控、生态可续、人与自然和谐的绿色矿区格局。
5.综合效益与示范作用显著​
治理复垦实现安全效益、生态效益、社会效益、经济效益协同统一，矿山获评自治区级绿色矿山、智能化示范矿井，形成监测先行、注浆减沉、分区复垦、固废利用、长效管护的井工煤矿成熟模式，为内蒙古及全国同类型井工煤矿提供可复制、可推广的示范经验。
[bookmark: _Toc16556][bookmark: _Toc30589][bookmark: _Toc20487]第三章 2026年矿山地质环境治理计划
[bookmark: _Toc18072][bookmark: _Toc1460][bookmark: _Toc9935][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark15]第一节 矿山开采历史及现状
葫芦素矿井于2010年1月开工建设，2017年1月开始联合试运转，2019年10月完成中煤集团组织的竣工验收，2020年10月完成竣工验收备案。开采煤层为2-1煤，采用综采放顶煤回采工艺、一次采全厚回采。目前已开采工作面分别为一盘区2-2中煤22103综采工作面，一盘区2-1煤21101、21102、21103、21104、21105综采工作面，二盘区2-1煤21204、21205综采工作面，四盘区2-1煤21404、21405、21406综采工作面，目前正在开采一盘区2-1煤21111综采工作面和四盘区2-1煤21403综采工作面。
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: _Toc11421][bookmark: _Toc5461][bookmark: _Toc20479]第二节 本年度生产计划
井工矿区开采煤层为2-1煤层，计划接续开采工作面为21111、21403工作面。
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: _Toc7082][bookmark: _Toc4663][bookmark: _Toc25301]第三节 治理范围
2026年度计划治理范围为21111、21403采空区，由于我矿采空区地表无明显沉降、塌陷、裂缝等存在，后续依据现场实际情况进行治理。
表3 本年度采空区1拐点坐标表（21111工作面）
	采空区范围（80坐标6度带）

	序号
	X 坐标
	Y 坐标

	1
	4324310.958
	370016.036

	2
	4324310.958
	370308.686

	3
	4322006.61
	370308.686

	4
	4322009.81
	370016.036

	面积
	67.39公顷


表4 本年度采空区2拐点坐标表（21403工作面）
	采空区范围（80坐标6度带）

	拐点编号
	X
	Y

	1
	4323794.407
	19365415.24

	2
	4323794.407
	19367541.74

	3
	4323494.807
	19367541.74

	4
	4323495.107
	19365408.24

	面积
	63.78公顷


[bookmark: _Toc8305][bookmark: _Toc21362][bookmark: _Toc24691]第四节 本年度基金计提情况
我矿将按照规定的计提方式对基金进行提取，2026年计划提取金额为6372.828万元。
[bookmark: _Toc26240][bookmark: _Toc24899][bookmark: _Toc19568]第五节 本年度治理实施计划
我矿拟按照矿山地质环境保护与恢复治理方案、土地复垦方案及结合煤矿生产实际情况，开展矿山地质环境治理及预防等工作，本年度拟安排治理基金8255.4万元，具体治理计划如下：
1.洗选矸石进行综合利用，费用约1911万元。
2.采空区矸石覆岩离层注浆充填项目运营，费用约1911万元。
3.矸石覆岩离层注浆充填项目二级站加固，费用约300万元。
4.葫芦素煤矿污染源质量检测服务，费用约10万元。
5.矿区移民拆迁后建筑垃圾清运处置及地表修复项目，费用约600万元。
6.葫芦素煤矿工作面地表沉降岩移观测，费用约210万元。
7.葫芦素煤矿六盘区水文地质补充勘探，费用约900万元。
8.葫芦素煤矿六盘区水文地质补充勘探监理服务，费用约20.8万元。
9.葫芦素煤矿周边绿化服务项目，费用约400万元。
10.葫芦素煤矿新建地下水井及方案编制技术服务，费用约10万元。
11.葫芦素煤矿矿区生态修复方案、葫芦素煤矿矿山地质环境恢复治理计划及总结编制技术服务，费用约80万元。
12.矿区周边10公里范围内或受矿区影响的苏木乡镇辖区范围内生态修复治理项目：图克项目区生态恢复治理工程1，费用1902.6万元。
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葫芦素煤矿
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