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鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于

白家海子煤矿火工品库项目环境

影响报告表的批复
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司：

    你公司报送的《白家海子煤矿火工品库项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司关于报送审批白家海子煤矿火工品库项目环境影响报告表的申请》（鄂联煤司字〔2025〕16号）收悉。经研究，批复如下： 

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木镇塔来乌素嘎查。项目任务为新建工业炸药库1座，建筑面积57.66m2，用于存放炸药，设计炸药最大储存量为5t，年转运量200t；新建工业雷管库1座，建筑面积57.66m2；用于存放工业雷管，设计雷管最大储存量为2万发，年转运量3万发。主要建设内容包括工业炸药库、工业雷管库、消防水池、事故水池、值班室及其他公辅工程和环保工程等。总投资200万元，其中环保投资7.5万元，占总投资的3.75％。 
《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）进一步优化项目设计和施工方案。库房设计须符合相关规范要求，确保不会对周围环境敏感目标产生不利影响。你单位应做好规划控制，禁止在库房安全防护距离内建设居民点、学校、医院等敏感建筑物。

（二）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工粉尘污染，物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标，确保厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值后排放。采取隔声等措施，确保厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求后排放。施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。生活污水经临时化粪池处理后，拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施统一处理。建筑垃圾优先回收利用，剩余建筑垃圾送就近的建筑垃圾填埋场统一处理；配置垃圾桶收集生活垃圾，定期运送至就近生活垃圾处理场所统一处理。

（三）落实大气污染防治措施。厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

（四）落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后，定期拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施统一处理。
严格落实厂区分区防渗措施，强化事故水池、化粪池等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。
（五）落实噪声污染防治措施。采取减速慢行、禁止鸣笛等有效措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

（六）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求，加强对炸药雷管装卸、储运。按规范安装报警、防爆、防火、防静电及防雷等装置，配置不同类型、不同规格的灭火器材，控制和减低环境风险。

建立应急管理组织机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，配备环境风险应急设备和物资，加强与当地人民政府的应急联动和演练。

（七）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。
三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。 

  鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

                      2025年3月10日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2025年3月10 日印发
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