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鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于鄂尔

多斯市金辛汽车拆解有限公司报废汽车

拆解项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市金辛汽车拆解有限公司：

你公司报送的《鄂尔多斯市金辛汽车拆解有限公司报废汽车拆解项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《关于鄂尔多斯市金辛汽车拆解有限公司报废汽车拆解项目环境影响报告表批复申请的函》（鄂金辛字〔2025〕1号）收悉。经研究，批复如下：

该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区乌兰陶勒盖工业项目区。主要任务为年拆解报废小型汽车、载客汽车、载货汽车及其他机动车等10000辆，其中小型车（含电动汽车）7500辆、大型车2500辆；年生产可再生利用废钢17080.35吨、再生利用废铝850.62吨、再生利用废铜564.03吨、再生利用废塑料2450吨、再生利用废橡胶1125吨、再生利用废玻璃425吨、再生利用各类拆解纤维20吨。项目仅接收一般性质使用车辆的拆解，不接收槽罐车、危险化学品运输车等特殊装备车辆。主要建设内容包括新建报废汽车拆解联合厂房、停车场、固废库、危废库、磅房及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积10544.67m2，总投资1200万元，其中环保投资136.05万元，占总投资的11.34%。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖、设置围挡等有效措施控制施工粉尘污染；物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标，确保厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。合理选择施工时段，在环境敏感点附近，中午（12：00-14:00）、夜间（22：00至次日6：00）禁止从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象，确保厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求。施工废水经沉淀池处理，回用于施工过程，不外排；生活污水经化粪池收集后，排入园区污水管网。生活垃圾集中收集后，定期交由当地环卫部门统一收集处置；建筑垃圾优先回收利用，剩余建筑垃圾送至就近的建筑垃圾填埋场统一处理。
（二）落实大气污染防治措施。汽车拆解及储存过程在全封闭拆解联合厂房内进行，报废汽车拆解联合厂房废气、废油液暂存间废气经“集气罩+二级活性炭吸附处”理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求后，经15m高排气筒排放。切割废气经移动式布袋除尘器处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求后排放。采取厂区全封闭等措施，确保厂界非甲烷总烃无组织排满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。供暖纳入城镇集中式供暖管网。

（三）落实固体废物污染防治措施。拆解固废优先回收利用，剩余拆解固废和引爆后的废安全气囊分别集中收集后，交有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。废蓄电池、废油箱、废液化气罐、含多氯联苯的废电容器、废油液、废制冷剂、废滤清器、废催化转化器、废电路板及电子元件、废含铅、废活性炭、含汞部件、含油污泥、废含油手套和抹布等属于危险废物，暂存于危废暂存库内，定期交有资质单位统一处理；危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。
  一般固废贮存场所和危废暂存场所须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计、建设和管理。

（四）落实噪声污染防治措施。高噪声设备至于全封闭厂房内，优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）落实水污染防治措施。生产废水、初期雨水经“油水分离器+二级沉淀池”处理，回用于清洗工序，不外排。生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区污水管网，由园区污水处理厂统一处理。

严格落实厂区分区防渗措施，强化报废汽车拆解联合厂房、危废库、初期雨水收集池、油水分离区、沉淀池、事故水池、停车场、固废库、化粪池等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（六）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）等有关要求，落实各种风险防范措施，防止泄漏、火灾、爆炸等事故的发生。

建立应急管理机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，并加强与当地人民政府应急联动，定期开展应急演练。

（七）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你单位应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境监察大队做好施工期和运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。            

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局       

                             2025年7月7日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古清捷科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2025年7月7日印发
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