乌环审〔2025〕21号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于苏里格

气田钻井岩屑/压裂返排液集中处理厂锅炉

更换及新增循环水装置建设项目

环境影响报告表的批复

内蒙古恒盛环保科技工程有限公司：

你公司报送的《苏里格气田钻井岩屑/压裂返排液集中处理厂锅炉更换及新增循环水装置建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）、《苏里格气田钻井岩屑/压裂返排液集中处理厂锅炉更换及新增循环水装置建设项目环境影响评价文件报批申请》（内恒盛发〔2025〕8号）文件收悉。经研究，现批复如下：
    一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木陶尔庙嘎查一小队，苏里格气田钻井岩屑/压裂返排液集中处理厂现有厂区内。项目主要任务为将现有2台2t/h的天然气锅炉更换为2台3t/h的天然气锅炉（一用一备，型号为NWNS3-1.25-Q），用于生活办公区供暖和现有MVR装置提供蒸汽；同时新增循环水装置一套，用于提高现有MVR循环水蒸发换热器换热效果。建设内容主要包括锅炉房、循环水装置及其他环保工程。总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%。
《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水等有效措施控制施工粉尘污染，施工噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求。生活污水经现有化粪池收集后，依托现有项目钻井岩屑压滤液及压裂返排液处理工段中MVR机械蒸发系统统一处理。建筑垃圾分类收集后，进行综合利用，对不能利用的定期清运至就近建筑垃圾处理厂统一处理；配置垃圾桶收集生活垃圾，清运至就近垃圾填埋场统一处理。
（二）落实大气污染防治措施。燃气锅炉废气经“清洁燃料+低氮燃烧器”处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉大气污染物排放限值要求后，通过1根15m高排气筒排放。本项目主要污染物二氧化硫和氮氧化物年排放总量分别不得超过0.0363吨、0.6319吨。

（三）落实水污染防治措施。软水设备和锅炉排水集中收集后，依托现有工程MVR机械蒸发系统中处理。
（四）落实噪声污染防治措施。采取隔声、消声、基础减振等有效措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

（五）落实固体废物污染防治措施。废耐火材料为一般固废，更换时由厂家回收带走。废离子交换树脂属于危险废物，暂存于现有危废暂存间，交由有资质的危险废物处理单位统一处理。危险废物转移运送过程中须严格执行转移联单制度。

三、项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，认真落实各项污染防治措施。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收，待验收通过后方可正式投入使用。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局       

                             2025年7月10日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古浩廷环保科技有限公司。
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