乌环审〔2025〕22号
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于中煤

西北（鄂尔多斯市）检测服务有限公司

蒙大检测站建设项目环境

影响报告表的批复

中煤西北（鄂尔多斯市）检测服务有限公司：

你公司报送的《中煤西北（鄂尔多斯市）检测服务有限公司蒙大检测站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《中煤西北（鄂尔多斯市）检测服务有限公司蒙大检测站建设项目环境影响报告表审批的请示》（中煤西北检测〔2025〕13号）收悉。经研究，批复如下：

该项目位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗无定河镇庙滩村蒙大矿业内部场地。主要任务为将现有2层办公楼改造为实验室，主要用于蒙大矿业煤质、油品和水质等实验检测。改造内容包括将现有办公楼改造为煤质检测、油品检测、水和废水检测、危险废物暂存库及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积934.8m2，总建筑面积1869.6m2，总投资2479万元，其中环保投资93万元，占总投资的3.75%。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）落实大气污染防治措施。有机废气非甲烷总烃、无机废气酸雾经“引风机+活性炭吸附”处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级有组织排放限值要求后，通过15m高排气筒（DA001）排放。颗粒物经“集尘罩+滤芯除尘器”处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级有组织排放限值要求后，通过15m高排气筒（DA002）排放。供暖依托蒙大矿业厂区集中供热。

（二）落实固体废物污染防治措施。废弃包装物（废纸箱、废塑料）、生活垃圾分类集中收集后，运送至就近生活垃圾处理厂统一处理。除尘器滤芯集中收集后，送至纳林河工业园区固体废物综合处置场填埋处置。废活性炭、检验检测室废液、变质或失效的试剂、废弃检验检测室用具、废弃包装物（沾染危险化学品的包装材料、含有有害物质的包装容器）、废离子交换树脂等属于危险废物，暂存于危险废物暂存库内，采取分区存放，并进行隔离，定期交有资质单位统一处理；危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。
  一般固废贮存场所和危废暂存场所须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计、建设和管理。

（三）落实噪声污染防治措施。高噪声设备至于房间内，优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）落实水污染防治措施。含重金属器皿冲洗废液集中收集后，暂存于危险废物暂存库内，定期交有资质单位统一处理。酸碱中和废液、器皿冲洗水经“酸碱中和+混凝沉淀”处理，同纯水制备废水依托蒙大矿业矿井水深度处理站处理。生活污水集中收集后，依托蒙大矿业生活污水处理站进行处理。
严格落实厂区分区防渗措施，强化危险废物暂存库、检验检测室地面、办公区等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（五）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你单位应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境监察大队做好施工期和运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。            

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局       

                             2025年8月13日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古意丰环保科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2025年8月13日印发
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