乌环审〔2025〕25号
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于

乌审旗嘎鲁图镇区应急水源项目

环境影响报告表的批复
乌审旗鑫浩泰自来水有限公司：

你公司报送的《乌审旗嘎鲁图镇区应急水源项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《关于乌审旗嘎鲁图镇区应急水源项目环境影响报告表的审批申请》(乌鑫自字〔2025〕18号)收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇镇区北侧、北汽运物流园西侧。项目主要新建应急水源地一处，设置应急水源井5口，水源井间距为100m，井深350m，管井内径250mm，单座水源井取水量为1920m3/d，总取水规模9600m3/d；新建应急输水管道1条,总长度为2.6km。建设内容主要包括新建应急水源井、应急输水管道及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地50000m2。总投资560万元，其中环保投资30万元，占总投资的5.36%。

《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）落实大气污染防治措施。加强对运载散体材料的车辆管理，采取加盖篷布、场地洒水等有效措施控制扬尘污染，物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。

（二）落实水污染防治措施。机械冲洗废水和泥浆废水经临时沉淀池处理后，回用于施工过程，不外排；洗井废水、管道试压废水、管道冲洗废水、抽水试验废水经临时沉淀池处理后，用于场地洒水抑尘及绿化。生活污水经临时化粪池处理后，拉运至嘎鲁图镇污水处理厂统一处理。
严格落实井场分区防渗措施，强化钻井施工作业区、泥浆、岩屑储存区、临时沉淀池、临时化粪池等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（三）落实固体废物污染防治措施。钻孔泥浆、岩屑暂存于泥浆罐内，与沉淀池泥沙一同委托有资质单位处置。建筑垃圾集中收集后，定期运送至嘎鲁图镇建筑垃圾填埋场统一处理。生活垃圾集中收集后，定期运送至嘎鲁图镇生活垃圾处理厂统一处理。

（四）落实噪声污染防治措施。采取合理安排施工时间、合理布局施工场地、降低设备声级等措施，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期水源井泵房采取密闭厂房隔声、基础减振等有效措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

（五）项目建设时应强化生态保护工作，做好水土保持方案。按照设计要求划定施工活动范围，各种施工活动严格控制在施工活动范围之内，尽可能地不破坏原有地表植被和土壤，严禁乱砍滥伐、随处取土，施工结束后，须及时对临时占地进行生态恢复。

建设单位须制定详细的生态植被恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，确保生态恢复措施落实到位。项目建成后应采取绿化等水土保持措施，控制水土流失。

（六）加强环境管理工作。建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。
三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。 

                     鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

                      2025年10月21日
抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古三同时科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室       2025年10月21日印发
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