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鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于内蒙古宝丰煤基新材料有限公司智能化精准动态

配煤系统项目环境影响报告表的批复
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司：

你公司报送的《内蒙古宝丰煤基新材料有限公司智能化精准动态配煤系统项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《关于内蒙古宝丰煤基新材料有限公司智能化精准动态配煤系

统项目环境影响评价文件报批的请示》（蒙宝煤发〔2025〕169号）收悉。经研究，批复如下： 

一、该项目位于内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区图克工业项目区内蒙古宝丰煤基新材料有限公司厂区内。项目主要任务为利用现有转运站之间的空地新建4座配煤仓、新建10#转运站及栈桥，同时改造现有1#、2#转运站，实现棚外连续配煤、储煤。建设规模为年处理原煤15.00Mt（改造前后规模不变）。项目建设内容主要包括配煤仓、转运站、栈桥、沉降池及其他公辅工程和环保工程等。项目总用地面积为6266.04m2。总投资8721.9万元，其中环保投资782.1万元，占总投资的8.97％。 
《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）加强施工期环境管理。采取洒水、设置围挡等有效措施控制施工扬尘污染，物料堆场远离周边居民等环境敏感目标，确保厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求后排放。采取隔声等措施，确保厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关限值要求后排放。建筑垃圾优先回收利用，剩余建筑垃圾、沉淀池污泥与生活垃圾分类集中收集后，分别送就近有资质的处理厂统一处理。施工废水经沉淀池处理后回用，不外排；生活污水依托厂区生化污水处理站统一处理。
（二）落实大气污染防治措施。煤炭装卸、贮存、转运、配煤在全封闭构筑物内进行，配煤仓、转运站、皮带栈桥产生的粉尘采用“全封闭+布袋除尘器+喷雾抑尘”措施，确保无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求后排放。
（三）落实水污染防治措施。冲洗废水经沉降池处理后回用，不外排；生活污水依托厂区生化污水处理站统一处理。

严格落实分区防渗措施，强化沉降池等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。
（四）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（五）落实固体废物污染防治措施。沉降池煤泥经皮带转运至配煤仓回用，不外排。废矿物油属于危险废物，暂存于现有危废暂存库内，危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。配置垃圾桶收集生活垃圾，及时清运至就近的生活垃圾填埋场统一处理。
（六）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。
三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。 

  鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

                         2026年1月8日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古首环环保技术有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室         2026年1月8日印发
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