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鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于中煤

鄂尔多斯能源化工有限公司图克区域煤矿

水深度处理项目环境影响报告表的批复
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司：

你公司报送的《中煤鄂尔多斯能源化工有限公司图克区域煤矿水深度处理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《中煤鄂尔多斯能源化工有限公司关于中煤鄂尔多斯能源化工有限公司图克区域煤矿水深度处理项目环境影响报告表审查的申请》（中煤鄂能化〔2024〕33号）收悉。经研究，批复如下： 

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏格里经济开发区图克工业项目区。项目任务为新建矿井水深度处理站1座，设计总规模为4000m3/h，其中：一期3000m3/h、二期1000 m3/h。主要处理门克庆、母杜柴登、葫芦素煤矿产生的矿井水，出水经处理满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类、硫酸盐≤250mg/L、氯化物≤250mg/L及含盐量＜1000mg/L，且满足工业园区化工用水水质的要求后，部分用于中煤鄂尔多斯能源化工有限公司生产用水，剩余部分排入输水管线用于输水管线沿线化工企业生产用水及生态补水。待中煤西北能源乌审旗2×660MW煤电一体化工程、内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃等项目建成投运后用于生产用水。项目主要建设内容包括深度处理站、输水管线长49.5km、大牛地泵站提升规模为3500m3/h、危废暂存库、产品盐库及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积643500m2，其中永久占地148500m2，临时占地495000m2。总投资153602.05万元，其中环保投资1998.44万元，占总投资的1.3％。 
《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）加强施工期环境管理。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工扬尘污染，物料堆场远离周边居民等环境敏感目标。无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中中无组织排放监控浓度限值。施工厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求；在环境敏感点附近，中午（12：00-14:00）、夜间（22：00至次日6：00）禁止从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象，确有需要夜间施工作业的，须报请我局批准，并对外公示。建筑垃圾集中收集后，运送至就近的建筑垃圾处理厂统一处理。生活污水集中收集后，运送至中煤鄂尔多斯能源化工有限公司现有生化污水处理设施。生活垃圾集中收集后，运送至图克镇生活垃圾处理厂统一处理。

（二）落实大气污染防治措施。硫酸钠、氯化钠、杂盐等干燥包装废气经“集气罩+布袋除尘器”处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求后，分别通过15m排气筒排放。硫酸、盐酸储罐呼吸气经酸雾吸收器处理，利用碱中和酸雾，减少酸雾排放。装卸车采用浸没式鹤管装车密闭装车技术。
（三）落实水污染防治措施。施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。管道试压废水集中收集后，用于管线周边临时用地绿化用水。反冲洗废水进入本项目矿井水处理系统，不外排。办公、住宿均依托中煤鄂尔多斯能源化工有限公司，生活污水依托中煤鄂尔多斯能源化工有限公司现有收集处理系统。

严格落实井场分区防渗措施，强化产品盐库、危废暂存库、膜处理间、事故水池、蒸发结晶间及罐区等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（四）落实固体废物污染防治措施。施工过程产生的废弃泥浆经泥浆储罐集中收集后，委托有资质单位统一处理。处理站污泥经收集后，定期送图克工业项目区渣场进行填埋。杂盐、废滤膜、废树脂、废机油、废油桶、废滤芯属于危废废物，暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位统一处理，危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。生活垃圾集中收集后，运送至图克镇生活垃圾处理厂统一处理。

 一般固废贮存场所和危废暂存场所须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计、建设和管理。 
（五）落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、隔声、消声、基础减振等有效措施，确保深度处理站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求后排放，大牛地泵站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准后排放。
（六）严格落实生态保护措施。按照设计要求划定施工活动范围，控制工程占地和施工作业带宽度，不得随处设置取弃土场、施工营地、临时便道等临时工程。管线施工过程中采取“表土剥离、分层开挖、分层堆放、原序回填”原则。

施工结束后须及时对临时占地进行植被恢复。建设单位应制定详细的生态植被恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，保证生态恢复措施落实到位。
（七）落实环境风险防范措施。项目运营中应按相关规范要求保证安全防火间距，防止盐酸、硫酸、次氯酸钠等危险物质及浓盐水等泄露事故的发生。强化运营期维护管理，定期巡查。配合当地人民政府做好规划控制，禁止在项目潜在风险隐患防护距离内建设居民点、学校、医院等敏感建筑物。

建立应急管理组织机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，配备环境风险应急设备和物资，加强与当地人民政府和园区的应急联动和演练。

（八）加强环境管理工作。建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。
三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。 

  鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

                         2024年5月27日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2024年5月27日印发
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