乌环审〔2024〕11号
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于

母杜柴登矿井二号回风立井项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司：

你公司报送的《母杜柴登矿井二号回风立井项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司关于报审母杜柴登矿井二号回风立井项目环境影响报告表的请示》（伊化矿业字〔2024〕81号）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇母杜柴登煤矿井田境界内。项目主要任务为新建回风立井1处。建设内容主要包括回风立井、通风机房、消防水池、泵房及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积65344m2，总投资24907.91万元，其中环保投资78.5万元，占总投资的0.32%。

在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）落实大气污染防治措施。加强施工扬尘环境管理，采取洒水、覆盖、设置围挡等有效措施，物料堆场远离周边居民等环境敏感目标，确保厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求后排放。供暖采取电热供暖，不得建设燃煤、燃油锅炉。
（二）落实固体废物污染防治措施。施工过程产生的废土方用于厂区绿化。钻孔泥浆采取泥浆不落地工艺，废弃泥浆集中收集后与掘进矸石、半岩煤用于井下离层注浆。废机油属于危险废物，暂处于母杜柴登煤矿危废暂存间内，交由有资质的危险废物处理单位统一处理。危险废物移运送过程中严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾集中收集后，及时运送至就近生活垃圾填埋场统一处理。

（三）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、基础减振等有效措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）落实水污染防治措施。井底排水通过管道排至井下主水仓，依托现有煤矿矿井水处理车间处理，不外排。施工废水、生活污水分类集中收集后，运送至煤矿生活污水处理站统一处理。

严格落实分区防渗措施，强化化粪池、通风机房、消防水池和泵房等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（五）项目建设时应强化生态保护工作，做好水土保持方案。按照设计要求划定施工活动范围，各种施工活动严格控制在施工活动范围之内，尽可能地不破坏原有地表植被和土壤，严禁乱砍滥伐、随处取土，施工结束后，须及时对临时占地进行生态恢复。

建设单位须制定详细的生态植被恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，确保生态恢复措施落实到位。项目建成后应采取绿化等水土保持措施，控制水土流失。

（六）落实环境风险防范措施。严格控制冻结系统的各个环节，防止井壁脱落、开裂和漏水等事故的发生。建立应急管理组织机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，配备环境风险应急设备和物资，加强与当地人民政府的应急联动和演练。

（七）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入到设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。   

                  鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

                          2024年6月5日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。
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