建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：白家海子煤矿火工品库项目
建设单位（盖章）：内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司
编制日期：2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	白家海子煤矿火工品库项目

	项目代码
	2302-150626-60-01-151363

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木镇塔来乌素嘎查

	地理坐标
	(E：108度55分45.183秒，N：38度21分59.853秒)

	国民经济

行业类别
	G5949其他危险品仓储
	建设项目
行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业59
149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）
其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	乌审旗能源局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2302-150626-60-01-151363

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	7.5

	环保投资占比（%）
	3.75
	施工工期
	2025年4月-2025年10月

	是否开工建设
	(否
(是：            
	用地面积（m2）
	2803

	专项评价设置情况
	专项评价设置判定一览表

专项评价

的类别

设置原则

本项目情况

是否需设专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
本项目排放废气不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
否

地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目无废水直接外排；项目不属于污水集中处理厂

否

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
本项目易燃易爆危险物质最大储存量为4.75t，小于临界量50t，未超过临界量
否

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及取水口

否

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不涉及向海洋排放污染物

否
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	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目为炸药仓储库建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于产业结构调整目录中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类建设项目。
项目于2023年2月22日取得乌审旗能源局关于该项目备案告知书，项目代码为：2302-150626-60-01-151363。见附件2。

综上，项目的建设符合国家、地方产业政策。
2、选址合理性

（1）项目特点

本项目为火工品库建设项目，项目选址位于鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木镇塔来乌素嘎查，位于白家海子煤矿矿区范围内，项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区、文物保护区等敏感点。

项目运营后，主要为办公生活产生的生活污水、生活垃圾及转运过程运输车辆产生的噪声。生活污水经化粪池处理后定期拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施处理，生活垃圾委托环卫部门清运处理，转运噪声属于间歇性噪声，通过控制车辆减速慢行、禁止鸣笛等措施可以做到厂界达标排放；储运过程无其他污染物产生及排放，对环境影响较小。

同时，经现场调查，项目附近无集中居民区等敏感点，因此，对环境影响不大。
（2）项目选址与《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）符合性分析

①根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）中4.1.3规定：

A当企业位于山区时，不应将危险品生产区布置在山坡陡峻的狭窄沟谷中；

本项目选址位于山区，但不位于沟谷中，符合要求。

B无关的人流和物流不应通过危险品生产区和危险品总仓库区。危险品的运输不应通过生活区。

项目四周均为空地，无居民区等，不会出现无关人流和物流通过，项目值班室布置于储库的东南侧，危险品的运输不通过生活区。符合要求。

C销售企业设置危险品仓库区时，库址应选择在远离居住区的地带。

本项目储库500m范围内无人居住，因此符合要求。

②与外部距离符合性分析

结合项目危险品储量，根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）中4.2规定，项目区与外部距离符合性分析见表1-1。

表1-1    项目区与外部距离符合性分析一览表

序号

项目

本项目储量5000kg
与周边项目最近距离（m）

是否符合

距离要求（m）

1
人数小于等于50人或户数小于等于10户的零散住户边缘、职工总数小于50人的工厂企业围墙、本厂危险品总仓库区、加油站
460

该距离范围无
符合

2
人数大于50人且小于等于500人的居民点边缘、职工总数小于等于500人的工厂企业围墙、有摘挂作业的铁路中间站站界或建筑物边缘
700

该距离范围无
符合

3
人数大于500人且小于等于5000人的居民点边缘、职工总数小于等于5000人的工厂企业围墙
790

该距离范围无

符合

4
人数小于等于2万人的乡镇规划边缘、220kV架空输电线路、110kV区域变电站围墙
920

该距离范围无
符合

5
人数小于等于10万人的城镇区规划边缘、220kV以上架空输电线路、220kV及以上的区域变电站围墙
1260

该距离范围无

符合

6
人数大于10万人的城市市区规划边缘
2450

该距离范围无

符合

7
国家铁路线、省级及以上公路用地外缘、通航的河流航道、110kV架空输电线路
530

该距离范围无

符合

8
非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路
320

该距离范围无

符合

（3）相关支持性文件

项目于2023年6月1日取得《乌审旗自然资源局关于白家海子煤矿火工品库建设项目用地预审与选址意见书的批复》（乌自然资函[2023]604号）；该文件明确本项目符合国土空间规划管制规则，不在我旗各级自然保护区，不位于生态保护红线范围内，项目已列入《鄂尔多斯市乌审旗国土空间总体规划重点建设项目用地安排表》，规模及布局位于正在编制的规划期至2035年的国土空间总体规划，符合国家供地政策。具体见附件3。

综上所述，从项目所处地理位置和周围环境分析，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区和需要特别保护的环境敏感目标。因此，本项目建设不存在重大环境制约因素，项目选址是合理可行的。
3、“三线一单”符合性分析

①生态保护红线

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，全市共划分环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

（一）优先保护单元。共76个，面积占比为64.35%。
（二）重点管控单元。共86个，面积占比为28.10%。
（三）一般管控单元。共9个，面积占比为7.56%。
本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木镇塔来乌素嘎查，位于白家海子煤矿矿区范围内，根据《乌审旗自然资源局关于白家海子煤矿火工品库建设项目用地预审与选址意见书的批复》（乌自然资函[2023]604号），项目选址不位于生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。项目位于鄂尔多斯市环境管控单元分类图位置见附图6。

（2）资源利用上线

本项目营运过程中消耗一定量的水资源和电能等，其资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源综合利用上线要求。
（3）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅2024年6月4日发布的《2023内蒙古自治区生态环境状况公报》，项目评价区域环境质量较好，有一定的环境容量；同时项目建设完成后针对产生的污染物采取相应的环保治理措施后，污染物均能实现达标排放，且污染物排放量小，因此，项目建设符合环境质量底线的要求。
（4）生态环境准入清单

根据《旗区环境管控单元分类统计表》，乌审旗管控单元总个数为19个，其中优先保护单元11个，重点管控单元7个，一般管控单元1个。

本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木镇塔来乌素嘎查，位于白家海子煤矿矿区范围内，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》及《鄂尔多斯市生态环境准入清单市级总体管控要求（2023）》，本项目位于纳林河矿区及周边煤矿区重点管控单元内，管控单元编码为：ZH15062620005。本项目与纳林河矿区及周边煤矿区重点管控单元生态环境准入符合性分析见表1-1。

表1-1    生态环境准入符合性分析一览表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

符合性说明

ZH15062620005
纳林河矿区及周边煤矿区
重点管控单元
空间布局约束
1.非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在《中华人民共和国矿产资源法（修正）》中所列的6种地区开采矿产资源。 
2.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；严格执行《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号）中采矿业管控要求。 
3.严格控制草原上新建矿产资源开发项目。新上矿产资源开发项目在开展前期工作时，应征求林业和草原行政主管部门意见，严格执行国家林草局草原征占用审核审批管理制度，把先预审、再立项、后建设的源头把控原则落到实处。
4.严格规范草原上已建矿产资源开发项目。对依法批准的草原上已建和在建矿产资源开发项目，不得在依法确定的矿区范围外平面增扩面积，不得未经批准由井工开采变为露天开采，严格控制排渣场、排土场、煤矸石堆场、场区道路占用草原面积。 5.执行《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016~2020）》中最低开采规模相关要求。

本项目不属于煤矿开采项目，属于主体工程配套项目，项目占地不涉及草原、林地等重点保护区域，同时已取得相关支持性文件，因此符合空间布局约束。
污 染
物 排

放 管

控
1.矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范单元特征：煤炭开采区域。要素属性：土地资源重点管控区相关要求：《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》 135（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。 
2.生产矿山年度占用土地面积与年度治理面积基本达到平衡，“三废”排放符合环保指标要求。 
3.煤矿地面运煤系统、运输设备、煤炭贮存场所应当全封闭。鼓励有条件的露天矿山采用密闭式皮带运输系统，煤炭企业应当负责矿权范围内和排矸场等着火点灭火工作；提高煤矸石、矿井水的综合利用。 
4.对新建硫份大于1.5%的煤矿，应配套建设煤炭洗选设施；对现有硫份大于2%的煤矿，应补建配套煤炭洗选设施。

本项目为主体工程配套项目，不涉及洗煤、贮存煤、煤炭开采等项目；项目各污染物均采取治理了治理措施，污染物均可达标排放，符合污染物排放管控。

环 境
风 险

防控
1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。 
2.加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度的维持矿区生态平衡。
建设单位后期将依据乌审旗整体要求，完善环境应急设施建设以及环境风险防控措施，并制定应急预案。
资 源
利 用

效 率

要求
1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。 
2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。
本项目不属于煤矿开采项目，属于主体工程配套项目，不涉及煤炭洗选等行业，符合资源利用效率要求。
根据上表分析可知，项目符合生态环境准入清单要求。
综上所述，项目的建设符合“三线一单”的相关要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、工程建设内容

1.1项目由来

内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司成立于2010年，注册资金90亿元，由内蒙古汇能煤电集团有限公司（持股60%）、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（持股39.83%）和巴彦淖尔市卓越建筑材料有限公司（持股0.17%）共同出资组建。

公司开发建设的乌审旗白家海子煤矿项目属于国家批复的内蒙古自治区东胜煤田纳林河矿区规划矿井，是国家和自治区“十四五”期间重点调度建设的重大能源项目，于2019年9月取得核准。井田位于乌审旗嘎鲁图镇神水台村境内，总体规划面积169平方公里，煤炭储量约36亿吨，可采储量约20亿吨，矿井设计年生产能力800万吨，服务年限180年。
为保障白家海子煤矿项目主体工程正常运转，建设单位决定投资200万元建设“白家海子煤矿火工品库项目”。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018.12.29修订实施)、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号)和内蒙古自治区《建设项目环境保护管理办法》实施细则及国家有关法律法规要求，本项目需进行环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业 59，149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库），其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”类别，应编制环境影响报告表。受内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司委托(委托书见附件1)，内蒙古首环环保技术有限公司承担了“白家海子煤矿火工品库项目”的环境影响报告表编制工作。评价单位在接受委托后，组织专业技术人员到建设项目场地及其周围进行了实地勘察与调研，并收集了项目有关的工程资料，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的有关要求，编制完成《白家海子煤矿火工品库项目环境影响报告表》，呈请审查。
1.2项目基本情况
项目名称：白家海子煤矿火工品库项目。
建设单位：内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司。

建设性质：新建。
占地面积：2803m2。

建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木镇塔来乌素嘎查，库区中心坐标N：38度21分59.853秒，E：108度55分45.183秒，项目东侧、南侧、西侧、北侧均为空地，项目区拐点坐标见表2-1。项目地理位置图见附图1，项目位于白家海子煤矿矿区位置见附图3。
项目投资：项目总投资200万元，环保投资7.5万元，占总投资的3.75%。

表2-1      项目区拐点坐标一览表

序 号
国家2000系坐标

x(m)

y(m)

1
4248588.210 
36581179.168 
2

4248615.208 

36581178.836 

3

4248615.510 

36581239.551 

4

4248604.445 

36581239.551 

5

4248544.949 

36581324.294 

6

4248544.732 

36581326.138 

7

4248553.134 

36581326.138 

8

4248553.134 

36581336.138 

9

4248543.556 

36581336.138 

10

4248541.135 

36581356.718 

11
4248533.328 
36581354.513 
12
4248537.225 
36581321.374 
13

4248594.670 

36581239.551 

14

4248588.510 

36581239.551 

1

4248588.210 

36581179.168 

1.3工程建设内容

本项目为炸药、雷管仓储类项目，建设内容主要为新建1座工业炸药库、1座工业雷管库、消防水池、值班室，同时配套建设相关公辅工程及环保工程。

项目组成表见表2-2，构筑物相关技术指标见表2-3。

表2-2        项目组成一览表
工程类别

单项工程

主要建设内容
备注

主体工程

工业炸药库

1座，单层，砖混结构，建筑面积57.66m2；用于炸药存放，设计炸药最大储存量为5t，年转运量200t；储库地面采用不发火导静电细石砼地面，并采用防潮处理。
新建

工业雷管库

1座，单层，砖混结构，建筑面积57.66m2；用于工业雷管存放，设计雷管最大储存量为2万发，年转运量3万发；储库地面采用不发火导静电细石砼地面，并采用防潮处理。

新建

辅助工程

运输道路

炸药车辆运输道路依托区域内现有道路，路面结构为砂石路面，道路总体走向为南北走向，运输道路不经过生活区。

依托

库区内道路

库区内道路长度187.5m，宽度4.0m，采用混凝土路面结构。

新建

值班室

位于炸药库东南侧136.1m处，1座，单层，砖混结构，建筑面积76.16m2。

新建

避雷、防静电设施

库区采用接闪线防直击雷，库房的金属门窗均接地。

新建

防护土堤

储库四周均布置防护土堤，防护土堤长127m，宽5m，高3.6m。

新建

报警装置

储存库入口通路、库房周围及围墙周围装视频监控及防入侵报警系统和电子巡查系统，一旦有问题出现即启动应急救援系统，并通过电话直接与当地公安消防部门及有关单位联系。监控系统设有应急电源。

新建

消防水池

建设消防水池1座，位于储库区东侧，有效容积20m3，用于储存消防用水。
新建

公用工程
供水
项目用水主要为劳动定员生活用水，用水拟由白家海子煤矿工业场地拉运。
依托

供电
由白家海子煤矿引一路10kV电源作为项目供电电源，能够满足项目用电。
依托

排水

项目废水主要为生活污水，生活污水排入防渗化粪池处理，定期拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施处理。

依托

供暖

储库区冬季无需供暖，值班室冬季采暖采用电采暖。

新建

环保工程
废气
本项目废气主要为来往汽车尾气，车辆行驶距离较短，尾气排放量较小，空气中稀释扩散较快。
/

废水
项目生活污水排入防渗化粪池，化粪池采取防渗措施，防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；定期拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施处理。
新建
噪声
来往车辆限制车速、禁止鸣笛等措施，并经距离衰减。

/

固废
生活垃圾经垃圾收集装置集中收集后，拉运至白家海子煤矿工业场地，由环卫部门进行统一清运处理。

依托

环境风险

防火、防雷、防静电；制定安全、消防管理制度；制定操作管理制度等；设1座20m3的事故水池，用于收集事故废水，事故水池材质为PE材质，达到重点防渗要求，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。

新建

表2-3         建、构筑物一览表

序

号

总图

编号

建构筑物名称

危险

等级

建筑耐火等级

抗震设

防烈度

建筑物主要尺寸(m)

建筑面积

（m2）

结构形式

门

窗

屋

盖

长

宽

高

1

101

工业炸药库

1.1

二

6

9

6

3.3
57.66
砖混

铝合金

钢砼

2

102

工业雷管库

1.1

二

6
9
6
3.3

57.66
砖混
铝合金

钢砼

3

103

消防水池
二

自购成品，PE材质
4

104

值班室
二

6

9.6

7.5

3.3

76.16

砖混
铝合金

钢砼
合计

191.48
2、储运规模
本项目为炸药、雷管仓储项目，库内炸药最大储存量为5t，雷管最大储存量2万发（0.02t）。炸药年最大转运量为200t，雷管年最大转运量3万发。

3、原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。

表2-4      本项目原辅材料及能源消耗表
名称

库房最大储存量

年最大转运量

单位

备注

炸药

5

200

t

企业通过对外采购炸药、雷管

雷管

20000

30000

发

能源消耗情况

名称

年消耗量

单位

备注

水

59.4

m3/a

/

电

7

万kw.h/a

/

4、本项目贮存炸药、雷管技术参数

（1）炸药

本项目存放的炸药主要为粉状化炸药，组分为硝酸铵、油相、乳化剂、水等，其主要成分是硝酸铵，配比一般是硝酸铵占94-95%。项目储存最大量为5t，合计硝酸铵4.75t。炸药组份含量见表2-5，炸药性能指标见表2-6。

表2-5     炸药组份含量一览表      %

组份

多孔粒状硝酸铵

轻柴油

含量

94.0-95.0

5.0-6.0

表2-6      炸药性能指标一览表

项目

水分%

爆速m/s

锰度mm

做功能力mL

炸药有效期d

炸药有效期内

水分%

爆速m/s

指标要求

≤0.3

≥2800

≥15

≥278

30

≤0.5

≥2500

（2）雷管
项目雷管库内雷管种类主要是数码电子雷管。项目存储雷管最大量为2万发（0.02t），不涉及化学成分。
数码电子雷管是采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。其中电子控制模块是指置于数码电子雷管内部，具备雷管起爆延期时间控制、起爆能量控制功能，内置雷管身份信息码和起爆密码，能对自身功能、性能以及雷管点火元件的电性能进行测试，并能和起爆控制器及其他外部控制设备进行通信的专用电路模块。电子雷管规格型号见表2-7；电子雷管主要性能指标、技术参数见表2-8。

表2-7      电子雷管规格型号一览表

管  材

管壳长度

脚线线芯材料

雷管威力

脚线长度

发蓝壳（ 08AL）

（75～80）mm

镀锡铜包钢

（线芯直径大于0.6 mm）

8号

根据用户要求确定

表2-8   电子雷管主要性能指标、技术参数一览表

可编程延期时间范围

0～6000ms（可根据爆破需求定制，最大延期时间21000 ms）

延期精度

延期时间不大于100 ms误差小于±1 ms，延期时间大于100 ms时，相对误差不大于0.5%

网路检测能力

全功能在线检测雷管状态，实现无故障可靠起爆

抗干扰起爆能力

电容2500Pf；直流50V；交流220VAC/50HZ；抗静电25KV

耐温耐油性能

在-50℃～90℃之间、-35#柴油浸泡一周可正常起爆

抗水性能

45米水深下浸泡170小时

抗撞击性能

经2kg落锤、落高1m撞击不会发生爆炸

抗拉性能

在78.4N静拉力作用下持续1min电子雷管可正常起爆

5、主要生产单元及生产设施

项目主要生产单元及生产设施见表2-9。

表2-9    项目主要生产单元、生产设施及设施参数一览表
序号

生产单元名称

设施名称

型号规格及设施参数
单位

数量
1
储运单元

工业炸药库
57.66m2
座
1

2

工业雷管库

57.66m2
座

1

3

专用手推车

/

量

5

6、劳动定员及工作制度
项目劳动定员为9人，全年运行330天，三班制，每班8小时。
7、公用工程

1）供电

项目年用电量约7万kwh，由白家海子煤矿引一路10kV电源作为项目供电电源，可以满足项目供电需求。

2）给水

项目用水主要为劳动定员生活用水。

本项目劳动定员为9人，项目区不涉及食宿，职工生活用水量按20L/人•d 计，则本项目生活用水量为0.18m3/d（59.4m3/a）。
3）排水

排水量按照用水量的80%进行核算，则项目生活污水量为0.144m3/d（47.52m3/a）。生活污水排入防渗化粪池定期拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施处理，不外排。
4）消防用水

根据设计，最大消防用水量为15m3，项目建设1座20m3的消防水池。

5）供暖

项目冬季采暖采用电采暖。

8、平面布置及内部防护距离符合性
（1）平面布置
项目主要建设有工业炸药库、工业雷管库、消防水池、值班室，配套建设库区道路、围墙、防护土堤等。
密实围墙高度为2 m（上设铁刺护栏1m），围墙与危险性建筑物的距离不小于15m。
项目整体分2个功能单元，即仓储区和生活区（值班室），2个单元相互独立，由库区道路连接。
仓储区内主要建设有工业炸药库、工业雷管库、消防水池；生活区（值班室）布置于仓储区东南侧136.1m处。

（2）内部防护距离符合性
根据设计，内部距离防护距离符合性见表2-10。

表2-10           库区内部距离表

序号
名称
规范允许距离（m）
实际距离（m）
备注
1
工业炸药库距工业雷管库
12

12.8

符合规范要求
2
工业炸药库距值班室
90

136.1

符合规范要求

项目总平面布置图及内部距离情况具体见附图2。

项目区域现状情况见附图5。

项目炸药运输道路示意图见附图7。



	工艺流程和产排污环节
	工艺流程及产排污分析：

一、施工期
项目施工期主要进行基础施工、构筑物施工和设备安装，各单元施工工序相对简单，对环境造成的影响主要体现在施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废等。这些影响随着施工活动的结束都将消除。

施工期工艺流程及产污环节见图4-1。


[image: image14.jpg]



图4-1     供气站施工期工艺流程及产污环节

二、运营期
本项目主要为整箱民爆危险品储存，其主要工艺流程为炸药、雷管临时暂存，即将外购包装好的（木箱/纸箱/编织袋）炸药由外部运输车运至库区，经过进货验收后，由人工运送至库内堆垛暂存，当煤矿需用炸药时，由专职人员清点炸药数量后，经过出货检验后由炸药库进行整箱装车，最后由专用运输车进行运输。本项目运营期主要流程及产污节点如图2-1所示。
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图2-1 运营期主要流程及产污节点图
项目运营期产排污环节详见下表：
表2-11   运营期主要排污节点一览表
类别
序号
排污节点
污染物
污染因子
所在生产单元
产生特征
拟采取措施及去向
废气
G
运输车辆
运输扬尘
颗粒物
运输车辆
间断
车辆减速慢行，道路硬化，洒水抑尘
汽车尾气
CO、NOx、HXC
运输车辆
间断
加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动
废水
W
职工生活

生活污水
COD、BOD5、氨氮、SS
职工生活
间断
化粪池处理后拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施处理
噪声
N
运输车辆
噪声
噪声
运输车辆
间断
加强管理，车辆减速、禁止鸣笛
固废
S
职工生活
生活垃圾
生活垃圾
值班室
间断
集中收集后由当地环卫部门定期清运


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
项目所在区域基本污染物环境质量现状及达标判定：

本项目区域达标判定采用内蒙古自治区生态环境厅2024年6月3日发布的《2023内蒙古自治区生态环境状况公报》中鄂尔多斯市的环境空气质量监测数据作为评价区域达标情况的依据。

根据《2023内蒙古自治区生态环境状况公报》，2023年全区城市环境空气各项污染物年均浓度均达标。各盟市中除乌海市可吸入颗粒物不达标外其他盟市其他各项污染物均达标。

本项目选址位于鄂尔多斯市，各项指标全部符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此，鄂尔多斯市环境空气质量属于达标区。
2、地表水环境质量现状

本项目废水主要为工作人员产生的生活污水，产生的生活污水排入厂区防渗化粪池，定期拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施处理，不直接外排。同时项目周边无地表水体。因此，本次评价不进行地表水环境质量现状监测。

3、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
根据现场踏勘情况，项目厂界外50m范围内无居民等敏感点，因此本次评价不进行声环境质量现状监测。

4、地下水环境质量现状

项目储存物料为炸药和雷管，储运过程不涉及污染地下水的污染物和污染环节，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水原则上不进行现状调查，因此，本次评价不开展地下水环境质量现状监测。

5、土壤环境

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤原则上不进行现状调查。因此，本次评价不进行土壤环境质量现状监测。
6、生态环境质量现状

项目选址位于鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木镇塔来乌素嘎查，位于白家海子煤矿矿区范围内，占地类型为天然牧草地，项目评价范围内无风景名胜区、自然保护区、饮用水水源地以及国家保护野生动物、珍稀动植物等生态保护目标。因此，本次评价不进行生态环境现状调查。


	环境

保护

目标
	项目选址位于鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木镇塔来乌素嘎查，评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，项目评价范围内敏感目标见表3-2，具体见附图4。
表3-2    环境保护目标及保护等级一览表
环境要素

保护目标

保护等级

方位

相对距离（m）
保护范围
环境空气
——

符合GB3095-2012中二级标准
——
——
项目厂界外500m范围内无敏感点

声环境
——
符合GB3096-2008中2类标准

——

——

项目厂界外50m范围内无敏感点
地下水环境
厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
项目厂界外500m范围内



	污染

物排

放控

制标

准
	1、项目施工期扬尘及运营期运输道路无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值。具体见表3-3。

表3-3   大气污染物排放标准
污染源类别
标准名称
污染物
排放类型
浓度限值
单位
废气
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
颗粒物
无组织排放
1.0
mg/m3
2、项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，具体标准限值见表3-4。
表3-4       《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

污染物
三级标准mg/L

污染物
三级标准mg/L

pH
6~9
COD

500
BOD5
300
NH3-N
-
动植物油
100

SS

400

3、噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值见表3-5。

表3-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
声环境功能

时    段

昼间
夜间
2类标准限值dB(A)
60

50

4、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523－2011)中建筑施工场界环境噪声排放限值见表3-6。

表3-6  《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523－2011)
昼间
夜间
70db（A）

55 db（A）

5、固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中第四章生活垃圾污染环境的防治有关要求。



	总量

控制

指标
	根据国家的相关规定，现阶段进行总量控制的指标为挥发性有机物、NOX和COD、NH3-N四项。

项目生活污水经化粪池处理及暂存，定期拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施处理，因此，无需申请总量；
项目废气主要运输道路扬尘，不属于总量控制指标，且排放量较少，无需申请总量。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期环境保护措施：

施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工机械噪声、运输车辆废气、固体废物、废水。
1、施工期大气污染防治措施

（1）施工期粉尘防治措施分析
①施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短；

②基础开挖等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；

③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走；

④限制车速，施工场地出口设水池，车辆驶出施工场地时经过水清洗后可清除车轮上所沾泥土，减少行驶产生的扬尘；

⑤加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出，防止扬尘污染；

⑥施工单位必须加强施工区域的管理，建筑材料的堆场应定点定位，根据风速，采取相应的防尘措施；

（2）施工机械及车辆废气防治措施分析

加强对施工机械及车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。
2、施工期水污染防治措施

（1）场地设沉淀池，将场地施工废水收集沉淀处理后全部回用于砂石骨料加工、周围区域道路降尘用水，禁止排入地表水体系内污染水体。

（2）施工过程中产生的生活污水经临时化粪池处理后拉运至魏白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施处理。

（3）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。骨料清洗废水经沉淀处理后循环使用，多余部分可用作低标号砂浆搅拌用水。

（4）加强施工期工地用水管理，节约用水。

3、施工期噪声污染防治措施
（1）合理布置施工场地，高噪声设施布置于工棚内；
（2）选用机械噪声较低的设备，减少高噪声设备的使用；
（3）严格操作规程，加强施工机械管理，规范建筑物料、土石方运输车辆进出工地行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响；
（4）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放；
（5）严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响；
（6）禁止夜间施工；

（7）对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到标准限值。

4、固体废物环境影响分析 
施工期的固体废弃物主要建筑垃圾和生活垃圾。主要处理措施：
（1）地基处理、开挖产生土石方及其他建筑垃圾，包装袋、包装箱、碎木块、废水泥、浇铸件等，首先对其中可回收利用部分进行回收，施工过程中产生的弃土用于回填、铺路、绿化等；多余部分弃土和建筑垃圾按照当地城建要求运往指定地点集中处置。

（2）施工场地设置垃圾箱（桶），生活垃圾固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理。
（3）施工期建筑垃圾与生活垃圾分类堆放、分别处置。
（4）设置临时弃土堆场，强化运输和存放过程环境保护管理。

5、生态污染防治措施

应采取如下措施减小对植被的破坏：

①合理选择施工时间，避开雨季和大风天气。

②项目组应该制定详细的施工方案，项目施工负责人应做好施工队伍的思想教育工作，规范操作。

③采用不同的施工方案，尽量缩短施工时间；

④在施工过程中应严格控制施工作业范围。

⑤施工结束后，不得有裸露地面，均应采取硬化措施。
采取以上措施后，可很大程度上降低对植被的破坏，因此对生态环境影响不大。


	运营
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境影
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保护

措施
	1、大气污染源及影响分析

1）大气环境影响分析

（1）废气

项目为炸药、雷管危险品仓储项目，不涉及生产、加工及包装、拆包等，因此，运营期无工艺废气产生，产生的废气仅为汽车运输产生的扬尘及汽车尾气等废气。
进出厂区的运输车辆会产生一定量的汽车尾气，其主要污染物为CO、NOx。为无组织排放，由于运输量不大，运输车辆较为分散，且项目所在地地域开阔，利于汽车尾气的扩散，可以做到达标排放。

项目在运输炸药时的车辆还会产生少量扬尘，主要污染因子为TSP，通过保持路面清洁机洒水抑尘等措施可有效减少道路扬尘对周边大气环境质量的影响。

综上所述，项目运营期各大气污染源均采取了切实有效的污染防治措施，运营期大气环境影响可以接受。
2、水污染源及地表水环境影响分析

1）水污染源源强核算

项目运营期废水为劳动定员产生的生活污水。项目生活污水量为142.56m3/a。

生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，定期拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施处理，不外排。
类比典型生活污水水质，本项目污水中主要污染物排放情况见表4-1。

表4-1          生活污水污染物排放情况一览表

废水类别

生活污水

污染物

BOD5
COD

SS

氨氮

动植物油

产生浓度（mg/l）

250

400

250

30

100

产生量（t/a）

0.036
0.057
0.036
0.004
0.014
治理设施

化粪池

排放去向

白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施
排放方式

间接排放

排放口类型

一般排放口

污染防治设施

防渗化粪池

是否为可行性技术

是

排放标准

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
监测计划

/
2）水环境影响分析

（1）地表水环境
本项目水污染源主要为生活污水。

生活污水排放量为47.52m3/a，生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，定期拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施处理，不直接外排。
项目无废水直接外排，不会对周边环境造成影响。
（2）地下水、土壤污染防治措施
根据项目区各功能单元可能泄漏至地面区域的物质性质和生产单元的构筑方式，将项目区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，一般防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
重点污染防治区：是指位于地下或半地下的、比较隐蔽的生产功能单元，发生泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。本项目事故池为重点污染防治区。
一般污染防治区：化粪池。
非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括厂区内各构筑物、地面等。

表4-2     项目区分区防渗等级一览表

分区

定义

项目区防渗区域

防渗要求

重点防渗区
发生泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。
事故池

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
一般防渗区
化粪池
化粪池

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

简单防渗区

除污染区的其余区域

其他区域
一般地面硬化

3、噪声污染源及影响分析

1）噪声污染源

项目运营期无固定噪声源，噪声源主要为运输车辆进出库区时产生的噪声，噪声级在70—80dB（A）之间，为偶发噪声。
主要设备噪声值见表4-3。

表4-3      主要噪声设备及声源源强表

名称
声源源强
（dB（A）
防治措施

降噪量

排放源强（dB（A））
运输车辆

70-80

减速慢行、禁止鸣笛

20

50-60

监测计划
监测点位

项目厂界四周

监测项目

连续等效A声级
监测频次

每季1次

2）噪声影响分析

本项目主要噪声源为运输车辆进出库区时产生的噪声，噪声级约为70～80dB（A），本项目拟采取的噪声治理措施为：减速慢行、禁止鸣笛；合理安排运输车辆进出厂时间，夜间（20:00-6:00）及午休时间（13：00-14：00）不进行炸药、雷管的装卸。

本项目噪声源为偶发噪声，通过加强管理（如减速慢行、禁止鸣笛等），可确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)），且项目周边50m范围内无居民区等敏感点，不会对周围的声环境造成明显的影响。

4、固体废物污染源及影响分析

本项目为炸药、雷管危险品仓储项目，主要进行炸药、雷管的贮存，本身不产生固体废弃物，同时，贮存期限一般不超过3个月，不存在过期产品。项目运营期产生的固体废物主要为劳动定员产生的生活垃圾。

项目劳动定员为9人，全年运行330天，生活垃圾按0.5kg/d人核算，则生活垃圾产生量为1.49t/a。员工生活垃圾集中收集后，由环卫部门进行统一清运处理。项目固体废物产生及处理情况见表4-4。

表4-4   固体废物产生量一览表
产生环节

污染物

固废属性

产生量（t/a）

贮存措施及去向
办公生活

生活垃圾
/

1.49

在厂区设垃圾桶，定期交由环卫部门处理。
环境管理要求

建立固体废物处理处置台账记录

经上述措施处理后，本项目的固体废物均不会对项目周边环境造成明显影响。
5、环境风险

5.1风险源调查
本项目为炸药、雷管危险品仓储项目，其中存放的炸药主要为粉状乳化炸药和胶状乳化炸药，组分为硝酸铵、油相、乳化剂、水等，其主要成分是硝酸铵，配比一般是94-95%左右，本次评价取95%。项目炸药最大存储量为5t，合计硝酸铵4.75t，因此，本项目涉及环境风险的物质为硝酸铵。

危险物质的全厂存在量具体见表4-5。
表4-5           项目主要危险物质及数量

序号

危险物质名称

最大储量（t）

备注

1

硝酸铵

4.75

/

5.2风险潜势力初判
危险物质数量与临界量比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；
Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn
　　式中：
q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在量，ｔ；
Q1，Q２，…，Qn———每种危险物质的临界量，ｔ。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
表4-6  环境风险物质数量与其临界量比值（Q）汇总表

序号

环境风险物质名称

最大存在总量qn（t）

临界量Qn（t）

qn/Qn
1

硝酸铵

4.75

50
0.095

合计（Q）

0.095

根据表4-6可知，项目环境风险物质数量与临界量比值（Q）为Q＜1，判定项目风险潜势为Ⅰ。
5.3风险评价等级及评价范围
（1）风险评价等级
根据环境风险潜势划分结果，拟建项目环境风险评价工作等级判定见表4-7。

表4-7        项目环境风险评价等级划分一览表
环境风险潜势
IV + IV

III

II

I

评价工作等级
一
二
三
简单分析
本项目
建项目环境风险潜势为I，进行简单分析
（2）风险评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及项目工程分析，拟建项目各要素风险评价范围见表4-8。
表4-8          项目环境风险评价范围一览表
环境要素
大气环境
地表水
地下水
评价工作等级
简单分析
简单分析
简单分析
评价范围
/
/
/
5.4风险识别
（1）物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、GB3000.18、GB30000.28，项目涉及的危险物质主要为硝酸铵。危险物质的具体理化性质及危险特性见表4-9。
表4-9     硝酸铵（固态）基本特性分析表
标识
中文名：硝酸铵
英文名：Ammoniumnitrate
危规号：51069UN
分子式：NH4NO3
分子量：80.05
CAS号：6484-52-2
理化特性
熔点：169.6℃；
分解温度：210℃；
相对密度（水=1）：1.725（25℃）；
400℃能引起爆炸；爆发点300℃
外观性状：无色正交结晶或白色细小颗粒状结晶，吸湿、结块性很强。
易溶于水，溶解度随温度升高而迅速增加，溶于水时大量吸热，溶于丙酮和氨中，微溶于乙醇，不溶于乙醚。
主要用途：肥料、吸湿剂。硝酸盐原料，用于工业炸药的氧化剂等。
危险特性
强氧化剂，能助长燃烧火势并引起着火，与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。各种有机杂质均能显著地增加硝酸铵的爆炸灵敏性。将硝酸铵加热熔化，即慢慢分解。在通风不良的密闭条件下储存，会发生分解，分解速度随温度升高而加速，温度升高到302℃分解就急剧加速，放出有毒气体，甚至燃烧、爆炸。
毒性危害
本品对呼吸道、眼睛、皮肤有刺激性，吸入粉尘时会出现恶心、呕吐、头痛，甚至意识丧失、呼吸困难等症状，大量接触可引起高铁血红蛋白血症，口服过量可致死。火灾时往往会产生有毒的氧化氮气体，吸入会中毒。
急救措施
应使患者迅速脱离污染区至空气新鲜处，保持呼吸畅通，安置休息并保暖。如呼吸困难或停止呼吸，及时就医；进入眼睛或皮肤接触，用大量水冲洗，注意切勿溅及黏膜。吸入毒气的患者须立即送医院救治
事故处理
消防措施：发现有火患时，仓间应开启，以提供大量的通风，并应以大量的水扑救，不可使用蒸气或惰性气体。如果火场中有大量物资存在时须注意防护。须有无人操纵的固定水塔或雾状水施救。人员应转移至安全地带。不得使油脂、木炭或其它可燃物带入硝酸铵仓区，以防止引起全部猛烈爆炸。对熔融的硝酸铵在用水施救时必须避免爆溅致使火势蔓延。在扑救时，应戴好氧气防毒面具，并须在上风方向操作。
储运注意事项
储存于干燥通风库房中，专仓专储。与有机物、酸类等严加隔离，防止引起爆炸。应避免与金属性粉末、油类、有机物质、木屑等易燃、易爆的物质混合贮运。硝酸铵不能和石灰氮，草木灰等碱性肥料混合贮运，避免阳光直射。可在铁路棚车内以及其他带蓬或带盖的交通工具内运输。轻装轻卸，防止包装破损。
注：多孔粒状硝酸铵颗粒的内部具有较多空穴和裂隙，堆积密度一般0.75～0.85g/cm3，空隙率约0.45g/cm3以上。这种硝酸铵(二次颗粒或凝聚颗粒)是由许多小球形晶粒(一次颗粒或单一颗粒)互相积聚而形成的。一次颗粒自身的表面也不光滑，所以相互间有空隙。在粒度相等的情况下，多孔粒状硝酸铵吸附燃料油的有效表面积比粒状硝酸铵大得多。由于多孔粒状硝酸铵的吸油能力强，而且吸附的燃料油分布在颗粒的孔隙内，所以用它制得的多孔粒状铵油炸药可以储存较长时间。多孔粒状硝酸铵与普通粉状硝酸铵相比，除了其具有大量孔隙外，基本的危险特性与粉状硝酸铵没有明显区别。
（2）工程潜在危险性识别

根据本项目工程特点，项目涉及的危险单元主要为炸药、雷管储运单元，可能发生的危险因素分析见表4-10。
表4-10       储运过程主要风险因素分析

事故环节
事故类型
事故原因
炸药库、雷管库

火灾、爆炸

①搬运过程杂质混入物料，导致火灾或爆炸；
②搬运人员责任心不强，在动态过程中撞击、摩擦产生火灾或爆炸；
③现场灭火器配置不到位，消防供水系统不健全，易导致事故后果扩大；

④储库防潮失效、空气湿度过大或温差急剧变化等导致炸药理化性质改变，提高爆炸风险。
厂内运输

火灾、爆炸

①未使用符合要求的运输车，而使用三轮汽车、畜力车、翻斗车和挂车、独轮人力车和自行车等运输或非防爆车辆进入炸药库卸车或发生交通意外引发燃烧、爆炸；
②性质相抵触的危险品或与其他性质相抵触的危险品、不合格品等同车运输，易发生燃烧、爆炸事故；
③装车不牢固，堆放不规范等，发生坠落、撞击和摩擦易导致运输爆炸物品发生意外；
④车辆超载、车辆故障、车速过快、运输路线不符及违规停车(在人员集中处或不稳定处等)，易造成车辆受损、人员伤害及燃烧，甚至爆炸事故。
（3）本项目环境风险类型及事故情形

根据物质危险性和储运过程危险性识别结果，项目环境风险类型主要包括：
①火灾、爆炸造成大气污染

本项目存在的环境风险类型主要为炸药、雷管火灾或爆炸后次生污染物对大气环境造成的影响。

②火灾、爆炸造成水污染

火灾、爆炸事故发生后，消防废水等未得到有效收集，造成漫流，可能对地表水、地下水环境造成污染。

③事故情形设定

最大可信事故是指基于统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在项目的贮存、运输等过程中，存在诸多事故风险因素，风险评价不可能面面俱到，只能考虑对环境危害最大的事故风险。根据风险识别结果，火灾、爆炸、消防/事故废水漫流等事故的发生概率均不为零，项目生产过程采取一定防护措施后可大大降低事故发生的概率，避免事故的发生。
本项目为炸药、雷管仓储项目，一旦发生火灾和爆炸一般属于较为严重的安全事故，由于火灾爆炸导致废气、废水等事故性排放而衍生环境污染。

通过对项目的危险因素进行识别和分析，项目库区炸药存量最大，炸药中的硝酸铵助燃，具有强氧化性，在高温时会剧烈分解，甚至发生爆炸，产生有毒和腐蚀性气体。本次评价选定炸药库爆炸为本项目的最大可信事故。

5.5可能扩散途径

根据项目环境风险类型分析，项目发生火灾、爆炸次生污染物对环境造成的影响；其次为扑救火灾时产生的消防废水以及污染雨水沿地面漫流，可能会对地表水、地下水产生污染。

5.6可能影响后果

风险源环境风险类型、转化为事故的出发因素以及可能的环境影响途径见表4-11。
表4-11          项目环境风险识别一览表

危险单元

主要危险物质

环境风险类型

触发因素

可能环境影响途径

炸药库

炸药

炸药发生火灾或爆炸，引发污染物排放

安全条件不足、安全管理不善、违规作业等

火灾、爆炸次生污染物进入环境空气，造成周边环境空气污染或周边居民中毒；事故（消防）废水进入地表水、地下水，造成地表水、地下水污染。
5.7环境风险分析

（1）大气环境风险分析

硝酸铵发生爆炸化学方程式为：4NH4NO3=3N2+2NO2+8H2O

爆炸为瞬时反应，炸药库内硝酸铵量为4.75t，按公式计算瞬间二氧化氮释放量为1.37t。

在炸药库发生爆炸事故时，将会伴生大量的NO2扩散至周边大气环境中，将会对大气环境及周边居民点产生影响。

库区内炸药库一旦发生爆炸，将对周边环境及人民生命财产安全造成较大威胁。建设单位运营过程中应加强危险品仓库和危险品使用的日常管理，杜绝此类事故发生。

根据前文选址合理性分析，项目选址符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）要求，同时防护距离范围内无居民区，选址合理。通过加强危险品仓库和危险品使用的日常管理等措施能够预防风险事故的发生，不会对周围环境产生大的影响。

（2）地表水环境风险分析

根据设计，项目一次消防最大用水量为15m3，即消防废水最大产生量为15m3。
当发生突发火灾、爆炸时，在组织灭火或冲洗地面的同时，将消防废水和事故冲洗废水收集到事故池内，待事故过后，该消防废水委外处置。为了防止事故发生时产生的消防废水对当地水体产生污染，厂区采取的防范措施：

设置事故水池，将事故状态下消防废水引入其中，待事故过后，该消防废水委外处置。本项目新建设一座容积为20m3事故水池，用于收集消防废水。

（4）事故水池

本项目设置1座有效容积为20m3的事故池，用于暂存事故废水。

设计单位参照中石化建标〔2006〕43号文《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》，计算事故池总有效容积。

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
注：（V1+V2-V3）max是  指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

①物料量（V1）：项目风险物质为固态物质，V1≈0。

②发生事故的储罐或装置的消防水量（V2）

V2=15m3
③发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3），V3=0。

④发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4）：V4=0。

⑤发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5）。按照项目所在地区的最大暴雨量进行考虑，根据项目所在区域暴雨强度计算公示计算事故时产生的雨水量。

q=9.96（1+0.985lgP）/(t+5.4)0.85 

式中，q-暴雨强度，升/（秒﹒公顷）；P-重现期，年；t-降雨历时，分钟。

取P=2年，t=15min，则q=0.99升/（秒﹒公顷），结合项目区汇水面积约0.1634公顷，则发生事故时库区范围内产生的雨水量约0.02m3。

由于雨水量很小故忽略不计。
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（0+15-0）+0+0=15m3，小于事故池有效容积为20m3，满足需求。

以上的防范，可保证本项目的事故废水、消防废水不会进入当地水体中。因此，在发生事故时，项目事故废水不会对周边水环境造成影响。
（3）地下水环境风险分析

根据项目区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的物质性质和生产单元的构筑方式，将项目区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，重点防渗区渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，一般防渗区渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。
重点污染防治区：是指位于地下或半地下的、比较隐蔽的生产功能单元，发生泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。本项目事故池为重点污染防治区。
一般污染防治区：化粪池。
非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括厂区内各构筑物、地面等。

表4-12     项目区分区防渗等级一览表

分区

定义

项目区防渗区域

防渗要求

重点防渗区
发生泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。
事故池

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
一般防渗区
化粪池
化粪池

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

简单防渗区

除污染区的其余区域

其他区域
一般地面硬化

综上，项目发生风险事故时，不会对地下水环境风险造成影响。
5.8环境风险管理

（1）环境风险防范措施

为了预防和减少事故风险，本次环评从总图设计、建筑安全、工艺技术设计、自动控制设计、消防等方面提出事故风险防范措施。

①平面布置及建筑安全防范措施

严格按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）规定相进行设计建设和运行管理。

在总图布置中，根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）规定要求考虑了各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。

各类库房均应做防雷、防静电接地。

②储库储存方案

a危险品堆放基本要求：在地面画定置线，工业炸药堆放高度不高于1.8m，并在墙面画定高线。
b危险品成垛堆放，堆放稳固整齐，堆垛与墙面之间、堆垛与堆垛之间设置不小于0.6m宽的间隔，方便检查、清点。装运通道不小于1.2m宽，不同包装的危险品分区域分垛码放，并在地面画定置线。
c炸药库出入口及室内地面等设置防静电设施，依据相关规程规定，相关人员严格执行防静电入出库工作程序。
d根据相关规范工业炸药库须整箱整件入库存放和出库运输，库内不得进行拆分操作。
e库房内的温度最高不宜高于30℃。

f危险品储存的其他相关要求，执行《民用爆破物品生产、销售企业安全管理规程》（GB28263-2012）等相关规定。

③安全防范措施

项目采取以下措施预防：
a安全管理
定期对库房、转运车辆进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。
b火源的管理
明火控制其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。
c雷管等起爆器材，不应与炸药同时、同地进行装卸。

d同库储存多品种、规格民用爆炸物品时，应分别堆放，并有明显标志。

e库房应整洁，应有良好的通风、防潮、防小动物进入、杜绝鼠害和防止阳光直射措施，库房内不应存放无关的工具和杂物。

f进入项目区不应带烟火及其他引火物、不应穿带钉鞋和易产生静电衣服、不应使用能产生火花的工具开启炸药雷管箱。

g炸药、雷管入库时，两名保管员必须认真验收，严格把好质量、数量关。
h机动车进入项目区时应配有防火罩，且在库房门前装卸作业时，车辆应熄火、制动，宜在距库房25m以外处进行，不应在装卸现场添加燃料和维修车辆。

i库区内禁止使用铁制工具，并使用防爆照明。
④风险防范措施
为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，必须有安全措施，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。为做到安全生产，防止事故的发生，项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火、防雷、防静电等方面提出风险事故的以下防范措施。
A设置专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，管理技术岗负责人任副组长，其他定员为组员，定期专门组织各负责人进行环境风险检查，将生产中的事故隐患作为检查重点。
B应急领导小组应建立一整套完整的风险事故防范管理制度和赏罚制度，以规范操作规程，实现相互的有效衔接，避免彼此间的扯皮现象，确保风险事故防范管理制度的全过程、全方位落实，减少事故的发生概率和危害程度。
C环境管理机构设有专人负责，健立健全各项环境管理制度，完全将环境管理纳入日常管理行为中。
D加强对职工的风险事故安全教育，提高职工的风险意识，减少风险发生的概率。
E加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度，如：防火、防爆、防雷电、防静电制度；岗位责任制、安全教育、培训制度；设备、管道等设施的定期检验、维护、保养、检修制度；以及安全操作规程等。
F定期对库房及转运车辆进行检验和维修保养，保证设备完好状态，防止发生事故；加强对安全用火的管理，从根本上防止火灾、爆炸事故的发生。
G针对工程可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯到全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行，在风险事故发生时，能够及时采取有效措施将损失减至最小。
⑤环境影响风险防范措施

A大气环境风险防范措施

在发生事故后，次生污染物主要为NO2，由于短时间内排放量较大。因此，在发生事故后应及时撤离项目区内无关人员，并及时联系周边居民，将周边居民撤离，避免事故次生污染物对其造成影响。

B地表水环境风险防范措施

项目发生事故后，将产生大量的消防废水，若不加以收集，将导致消防废水漫流，可能影响周边地表水环境。

项目库区内建设1座容积为20m3事故水池，事故池容积大于一次消防用水量（15m3），可确保产生的消防废水全部收集于该事故池内。在发生事故后消防废水不会排至外环境，因此，不会对周边地表水环境产生影响。
C地下水环境风险防范措施

根据项目区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的物质性质和生产单元的构筑方式，将项目区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，一般防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
重点污染防治区：是指位于地下或半地下的、比较隐蔽的生产功能单元，发生泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。本项目事故池为重点污染防治区。
一般污染防治区：化粪池。
非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括厂区内各构筑物、地面等。

表4-13     项目区分区防渗等级一览表

分区

定义

项目区防渗区域

防渗要求

重点防渗区
发生泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。
事故池

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
一般防渗区
化粪池
化粪池

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

简单防渗区

除污染区的其余区域

其他区域
一般地面硬化

综上，项目发生风险事故时，厂区内各区域均采取了防渗措施，收集的消防废水等及时委托处理处置，不会对地下水环境风险造成影响。
⑥针对风险源制定应急预案。

突发环境事件应急预案主要是为了针对突发环境风险事故发生时所设定的紧急补救措施及程序，避免更大的人员伤亡、财产损失及环境污染，在突发的风险事故中，能够迅速准确地处理事故和控制事态发展，把损失降到最低限度。

根据有关法律法规，坚持“预防为主”的指导思想兼有“统一指挥、行之有理、行之有效、行之迅速、将损失降到最低”的原则，建设单位应当在投产前按照突发环境事件应急预案相关法律法规编制突发环境事件应急预案并进行备案，应急预案内容至少包括：预案适用范围、环境事件分类与分级、组织体系与职责、预防与预警、应急响应、后期处置、预案管理与演练等内容。

A危险目标的确定

根据事故类别、综合分析的危害程度，确定危险目标。

B应急救援组织机构设置、人员组成和职责的划分

a、应急救援组织机构设置

依据危险化学品事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果，设置分级应急救援组织机构。

b、组成人员

明确主要负责人、有关管理人员与现场指挥人。

c、主要职责

组织制订事故应急救援预案；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准本预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故发生后的相关数据。

d、报警、通讯联络的选择

依据资源评估结果，确定以下内容：

24小时有效的报警装置；24小时有效的内部、外部通讯联络手段。

e、事故发生后应采取的工艺处理措施

根据工艺规程、操作规程的技术要求，确定采取的处理措施。

f、人员紧急疏散、撤离

依据对可能发生事故场所、设施及周围情况的分析结果，确定以下内容：事故现场人员清点，撤离的方式、方法；非事故现场人员紧急疏散的方式、方法。

g、危险区的隔离

依据可能发生的事故类别、危害程度级别，确定以下内容：危险区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现场隔离方法。

h、检测、抢险、救援及控制措施

依据有关国家标准和资源评估结果，确定以下内容：检测的方式、方法及检测人员防护、监护措施；抢险、救援方式、方法及人员的防护、监护措施；现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法；应急救援队伍的调度；控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施。

i、受伤人员现场救护、医院救治

依据对可能发生的事故现场情况分析结果、附近地区医疗机构的设置情况的综合分析结果，确定以下内容：伤亡人员的转移路线、方法；受伤人员现场处置措施；受伤人员进人医院前的抢救措施；选定的受伤人员救治医院；提供受伤人员的致伤信息。

本项目应急预案应与当地政府应急预案结合，建立应急救援预案联动机制，分成企业及当地政府两级联动，依托当地消防、公安等政府救援力量，确保在风险发生时能够及时、迅速的响应和处理。
应急预案主要内容：

应急救援保障

1、内部保障

确定应急队伍；消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险物质安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；应急通信系统；应急电源、照明；应急救援装备、物资、药品等；保障制度目录（包括：责任制，值班制度，培训制度，应急救援装备、物资、药品等检查、维护制度，演练制度）。

2、外部救援

依据对外部应急救援能力的分析结果，确定以下内容：企业互助的方式；请求政府协调应急救援力量；应急救援信息咨询；专家信息。

3、救援物资保障

企业应根据针对项目涉及到的物质的理化性质，配置对应的应急救援物资，以便于事故发生时，救援人员能够以最合适的方法和最快的速度处理事故，降低事故风险影响范围和程度。

预案分级响应条件

依据危险化学品事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果，可能发生的事故现场情况分析结果，设定预案的启动条件。

事故应急救援关闭程序

确定事故应急救援工作结束；通知本单位相关部门、周边村庄及人员，事故危险已解除。

应急培训计划

依据对从业人员能力的评估和社区或周边人员素质的分析结果，确定以下内容：应急救援人员的培训；员工应急响应的培训；周边人员应急响应知识的宣传。

演练计划

依据资源评估结果，确定以下内容：演练准备；演练范围与频次；演练组织。

附件

组织机构名单；值班联系电话；组织应急救援有关人员联系电话；外部救援单位联系电话；政府有关部门联系电话；企业平面布置图；消防设施配置图，周边地区单位、住宅、重要基础设施分布图；保障制度。

事故善后处理

（1）应急预案中止

当风险事故状态得以控制并结束时，应急领导小组领导宣布应急预案停止，事故现场应急救援临时指挥部予以撤销，恢复正常运作秩序。

（2）恢复措施工程

针对事故发生设备及场所进行现场踏勘，实施恢复工作，对损坏设备进行检修、更换、维护、试行和运行等。

（3）事故评估报告编制

针对发生的风险事故，将事故的起因、经过加以详尽的分析；统计事故所影响的范围（人口、大气、水体）和危害程度，以及造成的损失；总结事故的经验教训；确定事故的处罚情况。

（4）信息公开

对所编制的事故评估报告进行外部公开，确保信息传达的准确、及时。
⑥加强运输过程管理

运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范等，目前公司所储存的炸药均由专业危险品物流公司负责运输。与运输单位签订安全运输协议，负责审查运输单位的资质，督促检查物料运输和办理“易燃易爆危险化学品三证”情况，要求运输单位和驾驶员在运输和装卸过程严格执行《危险货物包装标志》（GB190-2009）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《汽车危险货物运输规则》（JT617-2004）、《汽车运输、装卸危险货物作为规程》（JT618-2004）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）、《危险货物运输规则》等一系列标准规范，确保运输和卸装过程的安全。

企业内部危险品搬运和装卸人员严格遵守《危险化学品搬运装卸作业管理制度》。
5.9结论

根据环境风险分析，项目在发生火灾、爆炸事故的情形下，在采取相应的风险防范措施及事故应急措施，本项目对周围环境影响在可接受水平范围内。

综上，在采取工程设计以及环评建议的风险防范措施基础上，项目环境风险可控，并在可接受的范围内。

表4-14   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
白家海子煤矿火工品库项目
建设地点
内蒙古
鄂尔多斯市
乌审旗
（）园区
地理坐标
经度
108度55分45.183秒
纬度
38度21分59.853秒
主要危险物质及分布
炸药、雷管，分布于炸药库、雷管库。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
发生发生火灾、爆炸事故，次生污染物挥发至大气环境中，对环境空气及周边居民健康产生威胁，通过分析，对环境空气及周边居民的影响不大；消防废水采用事故池收集，不会外排至厂区外，且项目区地面采取硬化地面，不会对地表水、地下水造成影响。
风险防范措施要求
防火、防雷、防静电；制定安全、消防管理制度；制定操作管理制度等。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，对项目进行了环境风险调查、风险潜势力判断、环境风险类型及可能的影响途径分析，对大气、地表水、地下水环境可能造成的影响程度进行了定性分析说明，并提出环境风险防范措施及应急预案要求。

从环境影响角度分析，项目采取的风险防范措施可行。
6、环保投资估算

本项目总投资为200万元，其中环保投资为7.5万元，占总投资3.75％。本项目环保投资估算见表4-15。
7、“三同时”验收清单

建设项目环保设施进行“三同时”验收一览表见表4-16。
表4-15        环保投资估算表
时段
污染源
污染物
环保工程/措施
投资
（万元）

运

营

期

废气
汽车尾气

/

/

废水

生活污水

生活污水排入防渗化粪池，化粪池采取防渗措施，防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，定期拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施。
1.5

噪声
设备噪声

通过禁止鸣笛、减速慢行等措施进行控制。

/
固废
生活垃圾

生活垃圾设垃圾收集装置，定期交由环卫部门处理。
1

环境风险

/

防火、防雷、防静电；制定安全、消防管理制度；制定操作管理制度等；设1座20m3的事故水池，用于收集事故废水，事故水池材质为PE材质，达到重点防渗要求，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。
5

合计
/
7.5

表4-16        环境保护“三同时”验收一览表
时段
类别

污染物
环保设施名称

验收标准

运

营

期

废气
汽车尾气

/

/
废水

生活污水

生活污水排入防渗化粪池，化粪池采取防渗措施，防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，定期拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施。
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中排放要求

噪声

厂界噪声

禁止鸣笛、减速慢行
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

固废

生活垃圾

设生活垃圾收集装置，定期交由环卫部门处理。
——
环境风险

/

防火、防雷、防静电；制定安全、消防管理制度；制定操作管理制度等；设1座20m3的事故水池，用于收集事故废水，事故水池材质为PE材质，达到重点防渗要求，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。
——




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运输扬尘
	颗粒物
	运输车辆减速慢行，道路硬化，洒水抑尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	运输车辆
	CO、NOx
	加强对进出车辆段管理，减少进出车辆怠速和频繁启动。
	

	地表水环境
	办公生活
	生活污水
	生活污水排入防渗化粪池定期拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	声环境
	运输车辆
	噪声
	减速慢行、禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	搬运装卸
	噪声
	轻拿轻放
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	员工生活垃圾集中收集，由环卫部门进行统一清运处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	对项目厂区进行分区防渗：

化粪池为一般防渗区，防渗效果等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

事故池为重点防渗区，事故水池材质为PE材质，达到重点防渗要求，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。

厂区地面为简单防渗区，采用水泥硬化处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	防火、防雷、防静电；制定安全、消防管理制度；制定操作管理制度等；设1座20m3的事故水池，用于收集事故废水。

	其他环境
管理要求
	/


六、结论
	本项目施工期、运营期不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	汽车尾气
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	/

	废水
	生活污水排入化粪池处理及暂存，定期拉运至白家海子煤矿工业场地生活污水处理设施处理。

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.49t/a
	/
	1.49t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1  项目地理位置示意图
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附图2   项目总平面布置图
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附图3   白家海子煤矿矿区范围及项目位置图
 [image: image6.png]



附图4   项目评价范围及敏感目标图
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附图5   项目区域现状情况图
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附图6   鄂尔多斯市环境管控单元图及项目位置示意图
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附图7     炸药运输道路示意图

图例：





白家海子煤矿矿区范围





白家海子煤矿工业场地
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