乌环审〔2026〕15号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于乌审旗

建中淀粉加工有限公司马铃薯淀粉加工

项目生态环境影响报告表的批复

乌审旗建中淀粉加工有限公司：

    你公司报送的《乌审旗建中淀粉加工有限公司马铃薯淀粉加工项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《乌审旗建中淀粉加工有限公司马铃薯淀粉加工项目生态环境影响报告表审批的申请》（乌建发〔2026〕2号）收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇大石砭村四社原酒精厂院内。主要任务为在原酒精厂基础上改建为马铃薯淀粉加工厂，建设马铃薯淀粉生产线1条，年产马铃薯淀粉6万吨；新建10t/h生物质蒸汽锅炉1台。建设内容主要包括对现有生产车间、锅炉房进行改造，同时新建原料存放池、流槽、成品仓库、薯渣场、水罐区、生产车间水罐、循环水池、生物质料场、汁水池、田间分水池、危废贮存库及其他相关公用、环保、辅助工程等。项目总占地面积147340m2。项目总投资2000万元，其中环保投资100万元，占总投资的5%。
《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工粉尘污染，物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标，确保厂界无组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求后排放。施工噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关限值要求；在环境敏感点附近，中午（12：00-14:00）、夜间（22：00至次日6：00）禁止从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象，确有需要夜间施工作业的，须报请我局批准，并对外公示。建筑垃圾优先外售综合利用，对不能利用的定期清运至就近建筑垃圾填埋场处置。施工废水经沉淀池处理后回收利用，不外排。生活污水集中收集处理后，清运至乌审旗河南生活污水处理厂统一处理。配置垃圾桶收集生活垃圾，定期运送至就近的生活垃圾填埋场统一处置。
（二）落实大气污染防治措施。生物质蒸汽锅炉烟气经布袋除尘器处理,满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放限值要求后，通过1根40m高排气筒（DA001）排放。淀粉干燥、筛分、包装等生产工序均在全封闭车间内进行，产生的淀粉粉尘经“负压管道+密闭集气罩+布袋除尘器”处理，排放浓度及排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求后，通过1根20m高排气筒（DA002）排放。汁水池、田间分水池产生的恶臭气体采取“密闭加盖+喷洒生物除臭剂”措施；薯渣场产生的颗粒物和恶臭气体采取“及时清运+喷洒生物除臭剂”等措施，确保厂界和还田区满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限制要求后排放。厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值标准后排放。供暖由本项目生物质蒸汽锅炉供暖。项目主要污染物二氧化硫和氮氧化物排放总量不得超过3.704t/a和5.708t/a。
（三）落实水污染防治措施。除石清洗废水、车间冲洗废水、软水制备排水、锅炉排污水经“1#循环水池+沉淀”处理后，回用于除石清洗工序。一级、二级精洗废水经“2#循环水池+沉淀”处理后，回用于一级、二级精洗用水。薯渣脱水废水全部返回离心提取工序循环利用。筛分洗涤废水、淀粉乳清洗废水和淀粉真空脱水优先返回到淀粉锉磨工序循环利用，剩余部分和薯渣场沥出水集中收集后，经“提取蛋白+脱盐”预处理，汁水中的重金属、无机盐、全盐量浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）限制要求后，拉运至田间分水池进行还田利用。生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准后，定期清运至乌审旗河南生活污水处理厂统一处理。

严格落实厂区分区防渗措施，强化危废贮存库、汁水池、田间分水池、生产车间、1#原料存放池、2#原料存放池、薯渣场等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。
（四）落实固体废物污染防治措施。1#、2#循环水池泥沙、旋流除砂工序产生的砂粒集中收集后，定期清运至就近有资质单位处置。薯渣集中收集后，无偿提供给附近村民作为饲料。除尘器收料粉尘、锅炉灰渣废分类集中收集后，外售综合利用。离子交换树脂由厂家更换回收利用。废反渗透膜、杂盐、废机油、废油桶、废棉纱、废抹布、废手套属于危险废物，暂存于厂区危废贮存库内，交由有资质的危险废物处理单位统一处理。危险废物转移运送过程中须严格执行转移联单制度。生活垃圾集中收集后，定期运送至就近的生活垃圾填埋场统一处置。
一般固废贮存场所和危废暂存场所须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计、建设和管理。

（五）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

（六）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。危险废物暂存库优化防渗、防腐、防漏措施，防止事故状态下废液泄漏至地下水体，设置警示标志。外部管廊工程优化管道工程设计和施工方案，加强防腐防渗措施；建立维护保养、定期检测和巡线检查制度，在人口密集区域提高巡线频率，增设线路警示牌。

建立应急管理机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，并加强与当地人民政府应急联动，定期开展应急演练。
（七）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。   
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局       

                             2026年8月27日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，巴彦淖尔市嘉境环保有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2026年8月27日印发
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