
乌环审〔2026〕16号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于大牛地

气田净化中心第一处理站技术改造项目

生态环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气一厂：

你单位报送的《大牛地气田净化中心第一处理站技术改造项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《大牛地气田净化中心第一处理站技术改造项目生态环境影响报告表审批的申请》收悉。经研究，现批复如下：

该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇呼吉尔特村大牛地气田净化中心第一处理站现有厂区内西部。项目主要任务为新建含硫废水处理系统1条，处理能力为400m3/d，采用“混凝沉降+铁氧化脱硫+气浮+过滤”等处理工艺，主要处理大牛地气田下古气藏含硫天然气经脱硫脱烃后的气田采出水。建设内容主要包括废水处理系统、污泥压滤系统及其他公辅工程和环保工程等。总投资2696.84万元，全部为环保投资，占总投资的100%。

《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项污染防治措施。

项目建设与运营过程中应重点做好如下工作

（一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工粉尘污染，确保无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值要求后排放。施工噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关限值要求。生活污水依托净化中心现有生活污水处理设施统一处理。建筑垃圾优先外售综合利用，对不能利用的定期清运至就近建筑垃圾填埋场统一处置；生活垃圾集中收集后，送就近生活垃圾填埋场统一处置。
（二）落实大气污染防治措施。混凝沉降撬、前置混凝沉降撬、铁氧化复合沉降撬、气浮装置、污泥调理罐、滤出液罐均采用全密封形式，产生的废气经“负压收集+现有VOCs处理装置”处理，硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值要求、非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）有组织排放控制要求后，通过现有工程15m高排气筒排放。厂界无组织非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。
（三）落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，建设好雨水及污水集排管网。地面冲洗废水、化验废水依托大牛地气田净化中心生活污水一体化装置统一处理。本项目废水处理装置出水满足《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）表1气田水回注推荐水质主要控制指标及《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）回注水控制要求后，优先综合利用于压裂返排液的配制；剩余部分确需回注的，通过现有已批复回注井回注地层，不外排。

严格落实厂区分区防渗措施，强化废水处理系统、污泥压滤系统等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。
（四）落实噪声污染防治措施。采取隔声、消声、基础减振、高噪声设备置于室内等有效措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（五）落实固体废物污染防治措施。絮凝剂PAC、混凝剂PAM、石灰、硫酸亚铁、氧化锌和破乳剂废包装袋分类集中收集后，定期外售综合利用。混凝沉降撬沉渣、前置混凝沉降撬沉渣、铁氧化复合沉降撬沉渣、气浮渣、氢氧化钠废包装、过氧化氢废包装、三氯化铁废包装、化验室废液、废试剂瓶、废矿物油、废油桶属于危险废物，暂存于现有危废暂存库内，及时交由有资质的单位拉运处置。危险废物转移运送过程中须严格执行转移联单制度。生活垃圾集中收集后，定期清运至就近的生活垃圾处理厂统一处理。
危废贮存库、一般固废贮存场所须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设计、建设和管理。
（六）落实环境风险防范措施。项目运营中应建立应急管理组织机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，配备环境风险应急设备和物资，加强与当地人民政府的应急联动和演练，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、你单位应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入到设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。               

                       鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局       

                             2026年9月9日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古聚力山水环境检测有限

公司。
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