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[bookmark: _Toc13055][bookmark: _Toc19307][bookmark: _Toc3288]第一章 矿山企业概况
[bookmark: _Toc2106][bookmark: _Toc25065][bookmark: _Toc6224]第一节 矿区基本情况概述
本矿井位于东胜煤田呼吉尔特矿区，地处内蒙古自治区鄂尔多斯市境内，行政区划隶属乌审旗图克镇及伊金霍洛旗台格苏木管辖。井田位置在高布格异常区（陕西省境内）的西北部，本区的总体构造形态为一向北西倾斜、并发育有次一级波状起伏的单斜构造。
井田具有典型的高原堆积型丘陵地貌特征，地表全部被第四系风积沙覆盖，在井田南部地形起伏较大，西北部（工业广场附近）地形较平坦。主要地貌为固定-半固定沙丘，植被稀疏，为沙漠-半沙漠地区。井田位于乌兰木伦河与无定河之间，区内的地表水属内陆水系，但因气候干燥，降雨微弱、地形破碎、植被稀少等因素，以致地表水流量有限。井田内没有常年地表径流，雨季大气降水由南向北汇集于洼地之中，通过风积沙渗入地下补给松散层潜水含水层。井田内地表水系不发育，也无水库、湖泊等地表水体。区内属于温带高原大陆型沙漠气候区，太阳辐射强烈，日照时间长，常年干燥少雨、风大沙多、无霜期短。冬季寒冷而漫长，夏季温热而短暂，春季回暖升温快，秋季气温下降显著。
[bookmark: _Toc24480][bookmark: _Toc22646][bookmark: _Toc12794]第二节矿山基本情况概述
葫芦素煤矿隶属中天合创能源有限责任公司。矿井位于东胜煤田呼吉尔特矿区，地处内蒙古自治区鄂尔多斯市境内，行政区划隶属乌审旗图克镇及伊金霍洛旗台格苏木管辖。葫芦素煤矿井田南北走向长度约7.4km，东西倾斜宽约12.9km。葫芦素煤矿设计生产能力为13.0Mt/a，核定生产能力为8.0Mt/a，可采煤层自上至下编号依次为2-1、2-2中、3-1、4-1、4-2中、5-1、5-2和6-2煤层。其中，2-1、2-2中、3-1、5-1、5-2和6-2煤层为全区可采的稳定煤层，4-1、4-2中煤层为全区大部分可采的较稳定煤层。
地理坐标:东经：109°25′43″-109°35′00″北纬：38°59′00″-38°03′01″
矿区范围由12个拐点圈定，拐点坐标见下表：
	2000国家大地坐标系

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	1
	4317794.92
	36624341.09
	7
	4325038.91
	36628810.07

	2
	4324065.73
	36624346.72
	8
	4325157.81
	36629602.81

	3
	4324408.97
	36624610.19
	9
	4325289.22
	36637105.13

	4
	4324876.94
	36627730.22
	10
	4317881.92
	36637233.99

	5
	4324663.68
	36627733.72
	11
	4317783.81
	36631456.88

	6
	4324681.30
	36628815.92
	12
	4317675.10
	36624471.40

	标高
	690m-380m


矿山名称:中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿
采矿权人:中天合创能源有限责任公司
许可证号:C1000002019081120148582
经济类型：有限责任公司
矿区面积：92.7629km2
开采方式：井工开采
开采矿种：煤矿
生产规模：核定生产能力为800万吨/年
开采标高：690m-380m
矿山剩余服务年限：截至2024年12月31日，剩余服务年限为140.2年。
[bookmark: _Toc30254][bookmark: _Toc22617][bookmark: _Toc14265]第二章 2024年矿山地质环境治理情况
[bookmark: _Toc9442][bookmark: _Toc15930][bookmark: _Toc26060]第一节 以往矿山地质环境治理情况
葫芦素煤矿到目前（上年度以前）累计治理面积1040.86公顷，包括21204、21205、21404、21405、21406、21101、21102、21103、21104、21105采空区，治理验收面积351.79公顷，验收时间为2017年1月至2021年12月；治理未验收面积689.07公顷，包含除已验收区域外其他所有已治理采空区。
[bookmark: _Toc5621][bookmark: _Toc29463][bookmark: _Toc16712]第二节 上年度治理情况
2024年度治理总面积205.53公顷，共投入资金4141.21万元，主要治理工程如下：
1.开展矸石山恢复治理工作，且对洗选矸石进行综合利用，费用约2013.58万元。
2.采空区矸石覆岩离层注浆充填项目运营，费用约1274万元。
3.移民搬迁后对拆除后的房屋进行场地平整、绿化、生态修复等治理，费用约500万元。
4.开展矿井绿色矿山咨询服务、矿山地质环境及土地复垦方案技术咨询服务等，费用约33.63万元。
5.矿井疏干水治理及监测，费用约320万元。
表1 上年度完成矿山地质环境治理与土地复垦区域1的拐点坐标
	（2000坐标系）

	拐点编号
	X
	Y

	1
	4322164.441
	36625419.3933

	2
	4321807.3913
	36625446.6771

	3
	4321826.1442
	36625983.2956

	4
	4322183.059
	36625983.9274



表2 上年度完成矿山地质环境治理与土地复垦区域2的拐点坐标
	（2000坐标系）

	拐点编号
	X
	Y

	1
	4321721.9215
	36632725.5504

	2
	4323380.7198
	36632670.8444

	3
	4323397.7275
	36633001.1633

	4
	4321727.8245
	36633056.2355



表3 上年度完成矿山地质环境治理与土地复垦区域3的拐点坐标
	（2000坐标系）

	拐点编号
	X
	Y

	1
	4322135.8811
	36624553.3983

	2
	4321777.9219
	36624553.1053

	3
	4321799.2549
	36625167.9564

	4
	4322155.7447
	36625155.7021



[bookmark: _Toc11613][bookmark: _Toc10777][bookmark: _Toc9528]第三节 基金使用情况
我矿按照自治区和鄂尔多斯市矿山地质环境治理恢复基金管 理办法，2023年剩余基金8312万元，2024年应计提基金6590.52636万元，实际计提6590.52636万元。截止2024年底，基金账户余额13041万元。
[bookmark: _Toc14501][bookmark: _Toc16556][bookmark: _Toc20487]第三章 2025年矿山地质环境治理计划
[bookmark: _Toc5430][bookmark: _Toc18072][bookmark: _Toc1460][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark15]第一节 矿山开采历史及现状
葫芦素矿井于2010年1月开工建设，2017年1月开始联合试运转，2019年10月完成中煤集团组织的竣工验收，2020年10月完成竣工验收备案。开采煤层为2-1煤，采用综采放顶煤回采工艺、一次采全厚回采。目前已形成采空区面积为640.56hm2，已开采工作面分别为一盘区2-2中煤22103综采工作面，一盘区2-1煤21101、21102、21103、21104、21105综采工作面，二盘区2-1煤21204、21205综采工作面，四盘区2-1煤21404、21405、21406综采工作面，目前正在开采一盘区2-1煤21108综采工作面和四盘区2-1煤21407综采工作面。
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark17][bookmark: _Toc5461][bookmark: _Toc32091][bookmark: _Toc20479]第二节 本年度生产计划
井工矿区开采煤层为2-1煤层，计划接续开采工作面为21111、21403工作面。
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: _Toc4663][bookmark: _Toc18454][bookmark: _Toc7082]第三节 治理范围
2025年度计划治理范围为21111、21108采空区，由于我矿采空区地表无明显沉降、塌陷、裂缝等存在，后续依据现场实际情况进行治理。
表4 本年度采空区1拐点坐标表（21111工作面）
	采空区范围（2000 坐标系）

	序号
	X 坐标
	Y 坐标

	1
	4323380.7198
	36632670.8444

	2
	4323397.7275
	36633001.1633

	3
	4324461.3384
	36632966.0862

	4
	4324450.438
	36632635.5659

	面积
	35.29公顷


表5 本年度采空区2拐点坐标表（21108工作面）
	采空区范围（2000坐标系）

	拐点编号
	X
	Y

	1
	4321591.2597
	36629943.6956

	2
	4321601.4893
	36630253.877

	3
	4320364.1633
	36630294.7223

	4
	4320353.9324
	36629984.5018

	面积
	38.42公顷



[bookmark: _Toc10327][bookmark: _Toc24691][bookmark: _Toc21362]第四节 本年度基金计提情况
我矿将按照规定的计提方式对基金进行提取，2025年计划提取金额为6605.6199万元。
[bookmark: _Toc19568][bookmark: _Toc26240][bookmark: _Toc10346]第五节 本年度治理实施计划
我矿拟按照矿山地质环境保护与恢复治理方案、土地复垦方案及结合煤矿生产实际情况，开展矿山地质环境治理及预防等工作，本年度拟安排治理基金10000万元，具体治理计划如下：
1.洗选矸石进行综合利用，费用约3218.944万元。
2.采空区矸石覆岩离层注浆充填项目运营，费用约1981万元。
3.开展临时排矸场恢复治理工作，费用约158万元。
4.移民搬迁后建筑垃圾清运及鱼塘填埋项目，费用约49万元。
5.矿区移民拆迁后建筑垃圾清运处置及地表修复项目，费用约208万元。
6.开展春季矿区造林绿化服务费用约80万元。
7.采空区矸石覆岩离层注浆充填项目扩容，费用约1981万元。
8.环境影响后评价项目，费用123.6万元。
9.绿色矿山技术服务项目，费用60万元。
10.矿井水产排及其环境影响分析技术服务项目，费用77.456万元。
11.采煤沉陷区的调查、评估技术服务项目，费用约50万。
12.葫芦素煤矿强制性清洁生产技术服务，费用32万。
[bookmark: _GoBack]13.矿区周边10公里范围内或受矿区影响的苏木乡镇辖区范围内，在旗区、苏木乡镇人民政府指导下，经与企业协商一致，由企业自主或委托第三方治理和使用30%基金1981万元。



葫芦素煤矿
2025年7月23日
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