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鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于乌审旗

瀚韬报废机动车回收拆解厂建设项目

环境影响报告表的批复

内蒙古瀚韬再生资源回收利用有限公司：

你公司报送的《乌审旗瀚韬报废机动车回收拆解厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《内蒙古瀚韬再生资源回收利用有限公司乌审旗瀚韬报废机动车回收拆解厂建设项目报批申请》（内瀚司发〔2025〕3号）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇奋斗南路、木兰路北巷东(G-04 地块)。主要任务为年拆解报废机动车13743辆（以小型载客汽车计），其中小型车5100辆、电动汽车500辆、大型车800辆、农用机械1600辆；主要拆解回收钢铁、塑料、橡胶、玻璃等材料，不对电子元器件、蓄电池、尾气净化装置等进行深度拆解。主要建设内容包括新建小型车预处理区、小型车精细拆解区、中大型车预处理区、中大型车拆解区、动力总成拆解区、电动汽车动力电池拆解区、传统燃料汽车预拆解区、打包压块区、报废汽车停车场、报废电动汽车贮存区、回收件贮存区、一般固废贮存区、动力电池暂存间、危废库、磅房及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积26364.54m2，总建筑面积6862.5m2。总投资3200万元，其中环保投资217.1万元，占总投资的6.78%。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖、设置围挡等有效措施控制施工粉尘污染；物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标，确保厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。合理选择施工时段，在环境敏感点附近，中午（12：00-14:00）、夜间（22：00至次日6：00）禁止从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象，确保厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求。施工废水经沉淀池处理，用于洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池处理后，拉运至嘎鲁图镇生活污水处理厂统一处理。生活垃圾集中收集后，定期交由嘎鲁图镇生活垃圾处理厂统一处理；建筑垃圾优先回收利用，剩余建筑垃圾送至嘎鲁图镇建筑垃圾填埋场统一处理。
（二）落实大气污染防治措施。汽车拆解及储存过程在全封闭拆解车间内进行，拆解车间、危废暂存间挥发性有机废气经“集气罩+二级活性炭吸附”处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求后，经15m高排气筒排放。切割废气经移动式烟尘净化器处理。采取厂区全封闭等措施，厂界无组织非甲烷总烃及颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。供暖采用超低温空气源热泵机组供暖。

（三）落实固体废物污染防治措施。拆解固废优先回收利用，剩余拆解固废和引爆后的废安全气囊分别集中收集后，交有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。危险型废蓄电池、废燃料罐、废机油滤清器、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化装置、废油液、废制冷剂、废含铅部件、废含汞部件、含油污泥、废含油手套和抹布、废活性炭等属于危险废物，暂存于危废暂存库内，采取分区存放，并进行隔离，定期交有资质单位统一处理；危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。
   一般固废贮存场所和危废暂存场所须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计、建设和管理。

（四）落实噪声污染防治措施。高噪声设备至于全封闭厂房内，优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）落实水污染防治措施。生产废水、初期雨水经隔油沉淀处理，生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）表4三级标准后，排入嘎鲁图镇污水处理厂统一处理。

严格落实厂区分区防渗措施，强化拆解车间、动力电池暂存间、危废暂存间、隔油沉淀池、事故水池、初期雨水池等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（六）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）等有关要求，落实各种风险防范措施，防止泄漏、火灾、爆炸等事故的发生。

建立应急管理机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，并加强与当地人民政府应急联动，定期开展应急演练。

（七）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境监察大队做好施工期和运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。            

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局       

                             2025年8月22日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限

责任公司。
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