乌环审〔2025〕24号
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于乌审旗

国联建材有限公司商砼站建设项目

环境影响报告表的批复
乌审旗国联建材有限公司：

你公司报送的《乌审旗国联建材有限公司商砼站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《关于乌审旗国联建材有限公司商砼站建设项目环评报告审批的请示》(国联建材司字〔2025〕6号)收悉。经研究，批复如下：
一、该项目的环境影响文件未经我分局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，鄂尔多斯市生态环境局对该公司实施了行政处罚。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。
二、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇巴音温都尔嘎查。项目主要任务为以水泥、粉煤灰、砂、碎石为原料，新建三一120机组生产商砼线2条，年产商品混凝土100万m³。建设内容主要包括混凝土搅拌楼、皮带输送机、砂石料库、粉煤灰筒仓、水泥筒仓、外加剂罐、储水池、实验室及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地29933m2。总投资2150万元，其中环保投资137万元，占总投资的6.37%。

《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

三、项目运营过程中应重点做好如下工作

（一）落实大气污染防治措施。砂子、石子、水泥、粉煤灰装卸贮存转运于全封闭厂房内，采取洒水等有效措施；搅拌产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，直接通过排气口在搅拌楼内无组织排放。厂界无组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求。水泥粉料筒仓呼吸孔和粉煤灰粉料筒仓呼吸孔产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，满足《水泥工业大气污染物排放标准》

（GB4915-2013）表1中标准排放要求后，通过20米高排气口排放。供暖采用市政集中供热。

落实水污染防治措施。车辆清洗废水、搅拌机清洗废水、实验室废水经沉淀池处理后，回用于生产；生活污水依托粉磨站化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，通过市政污水管网排入乌审旗嘎鲁图镇污水处理厂统一处理。

（四）落实噪声污染防治措施。采取隔声、消声、基础减振等有效措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。
（五）落实固体废物污染防治措施。沉淀池沉渣、除尘灰、实验室混凝土块、遗散混凝土全部回用于生产，不得外排；废布袋由厂家回收。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期处理。

（六）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。
四、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。
五、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。 

                     鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

                      2025年8月28日
抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古博鑫宇环保咨询有限公

司。
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