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鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于

鄂尔多斯现代煤化工创新技术中试

基地基础设施建设项目环境

影响报告表的批复
鄂尔多斯市苏里格建设发展集团有限公司：

你公司报送的《鄂尔多斯现代煤化工创新技术中试基地基础设施建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《关于鄂尔多斯现代煤化工创新技术中试基地基础设施建设项目环

境影响报告表审批申请的函》收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区图克工业项目区。项目主要任务为新建1座危险废物暂存库，用于暂存后续入驻基地中试项目产生的危险废物，总占地面积为278.31m2；新建外部管廊工程1条，起点为中煤鄂尔多斯能源化工有限公司，终点为本项目厂界西侧管廊对接点，全长

215.5m。建设内容主要包括标准化厂房、仓库、危险废物暂存库、事故水池、办公楼及其他公辅工程和环保工程等。项目总用地面积为194532m2。项目总投资45000万元，其中环保投资4592万元，占总投资的10.2%。
《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工粉尘污染，物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标，确保厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值要求后排放。采取隔声等措施，确保厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关限值要求后排放。生活污水经临时化粪池处理后，定期拉运至园区生活污水处理厂统一处理；施工废水经临时沉淀池处理后，用于场地洒水降尘或绿化，不外排。建筑垃圾集中收集优先回收利用，剩余建筑垃圾、沉淀池污泥与生活垃圾分类集中收集后，分别送就近有资质的处理厂统一处理。
（二）落实大气污染防治措施。采取通风等措施，确保厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值，厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
（三）落实水污染防治措施。循环水站废水集中收集后，送中煤鄂尔多斯能源化工有限公司厂区回用水处理站统一处理。火炬系统废水集中收集后，送中煤鄂尔多斯能源化工有限公司厂区生化水处理站统一处理。生活污水经化粪池处理后，定期运送至园区污水处理厂统一处理。

严格落实厂区分区防渗措施，强化危险废物暂存库、事故池、化粪池、标准化厂房、仓库等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。
（四）落实固体废物污染防治措施。后续入驻的中试项目所产生的危险废物，选用适宜的闭口容器收集盛装，采取分区存放，并进行隔离，最终交由有资质的危险废物处理单位处理。危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。非正常情况下泄漏的废液及冲洗水通过导流槽进入集液池中，收集后交由有资质单位处置。
一般固废贮存场所和危废暂存场所须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计、建设和管理。
（五）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（六）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。危险废物暂存库优化防渗、防腐、防漏措施，防止事故状态下废液泄漏至地下水体，设置警示标志。外部管廊工程优化管道工程设计和施工方案，加强防腐防渗措施；建立维护保养、定期检测和巡线检查制度，在人口密集区域提高巡线频率，增设线路警示牌。

建立应急管理机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，并加强与当地人民政府应急联动，定期开展应急演练。
（七）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。   
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

                             2026年1月7日
抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古希隆环保科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室         2026年1月7日印发
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