乌环审〔2026〕4号
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于年产

3000万块节能环保空心砖项目技术改造

项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市海源实业有限责任公司：

你公司报送的《年产3000万块节能环保空心砖项目技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》)及《鄂尔多斯市生态环境局关于年产3000万块节能环保空心砖项目技术改造项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕103号）文件收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木塔来乌素嘎查1社现有厂区内。2019年7月16日，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环评字〔2019〕134号对《鄂尔多斯市海源实业有限责任公司年产3000万块节能环保空心砖项目环境影响报告表》进行了批复，以岩屑、煤矸石作为主要原料生产烧结空心砖3000万块/a。项目主要任务为对原有年产3000万块节能环保空心砖项目进行技改，以煤矸石作为原料生产烧结空心砖，不再使用岩屑，项目建成后，年产烧结空心砖9000万块。主要建设内容包括隧道窑1座、2#原料棚、危废间及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积33350m2，总投资360万元，其中环保投资27万元，占总投资的7.5%。

乌审旗发展和改革委员会同意该项目备案（代码2509-150626-04-02-721833）。《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。 

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作
（一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工粉尘污染，物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标，确保厂界无组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值要求后排放。施工噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关限值要求后排放。泥浆废水和砂石骨料冲洗废水经沉淀处理后循环使用，施工废水经沉淀池处理后洒水抑尘，不外排。生活污水经现有化粪池处理后，定期拉运至嘎鲁图镇生活污水处理厂统一处理。建筑垃圾分类收集后，进行综合利用，对不能利用的定期清运至就近建筑垃圾填埋场统一处理。配置垃圾桶收集生活垃圾，定期送至就近生活垃圾处理厂统一处理。

（二）落实大气污染防治措施。煤矸石装卸、贮存、转运在全封闭储棚内进行，设置洒水抑尘、喷雾抑尘措施。陈化车间密闭，并设置喷雾抑尘设施。破碎、筛分过程产生的粉尘采用“集气罩+布袋除尘器”处理，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2其修改单中污染物排放标准限值要求后，通过15m高排气筒（DA001）排放。隧道窑烟气经“湿式除尘+双碱法（氢氧化钠+氢氧化钙）脱硫塔”工艺处理，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表 2其修改单中污染物排放标准限值要求后，通过38.5m高排气筒（DA002）排放。厂界颗粒物无组织排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值要求后排放。供暖采用隧道窑余热，不得私设锅炉。

（三）落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。除尘灰、湿式除尘器除尘泥、切条残渣、不合格品、脱硫石膏分类集中收集后，回用于生产。金属废料分类集中收集后，外售综合利用。废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，暂存于危废间，定期交由有资质的危险废物处置单位统一处理。危险废物转移运送过程中须严格执行转移联单制度。配置垃圾桶收集生活垃圾，定期送就近生活垃圾处理厂统一处理。

危废暂存间、一般固废贮存场须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行设计、建设和管理。
（四）落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，建设好厂区雨水及污水集排管网。脱硫废水经六级沉淀池处理后循环利用，定期排出回用于制砖陈化工段，不外排。生活污水经化粪池处理后，定期拉运至嘎鲁图镇生活污水处理厂统一处理。
严格落实厂区分区防渗措施，强化隧道窑、2#原料棚、危废间等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（五）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，采取隔声、消声、基础减振等有效措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

（六）落实环境风险防范措施。建立应急管理组织机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，配备环境风险应急设备和物资，加强与当地人民政府的应急联动和演练。

（七）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。
三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入到设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。   

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局       

                             2026年4月27日
抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古三同时科技有限公司。
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PAGE  
- 1 -

