乌环审〔2026〕11号
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于中国石油

集团渤海钻探工程有限公司管具与井控技术

服务分公司危险废物暂存库建设项目

环境影响报告表的批复

中国石油集团渤海钻探工程有限公司管具与井控技术服务分公司：

你公司报送的《中国石油集团渤海钻探工程有限公司管具与井控技术服务分公司危险废物暂存库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《关于危险废物暂存库建设项目环境影响评价报告表的审批申请》（渤钻管控〔2026〕25号）收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇巴音温都尔嘎查，中国石油集团渤海钻探工程有限公司管具与井控技术服务分公司现有厂区内。项目主要任务为新建危险废物暂存库1座，建筑面积12m2，用于暂存本公司所产生的含油沾染废物、废润滑油、废油桶、废铅蓄电池等危险废物；新建112.5m3全封闭式三级沉淀池1座，用于暂存本公司所产生的含油污泥水混合物。建设内容主要包括危险废物暂存库，导流渠、裙角、集液池、全封闭式三级沉淀池、警示标志、防渗、消防系统及其他公辅工程和环保工程等。项目总投资6万元，全部为环保投资。
《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工粉尘污染，物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标。施工期粉尘需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值。施工噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523 -2025）中相关限值要求；在环境敏感点附近，禁止在中午（12:00-14:00）、夜间（22:00至次日6:00）从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象；确有需要夜间施工作业的，须报请我局批准，并对外公示。生活污水经现有化粪池处理后排入市政污水管网。施工废水经临时沉淀池处理后回用，不外排。建筑垃圾集中收集后，送就近的建筑垃圾处理厂统一处理；配置垃圾桶收集生活垃圾，定期运送至就近的生活垃圾处理场所统一处理。

（二）落实大气污染防治措施。厂房外无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 -2019）排放限值要求后排放。厂界无组织非甲烷总烃、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放浓度限值后排放。

（三）落实固体废物污染防治措施。含油污泥水混合物、含油沾染废物、废润滑油、废油桶、废铅蓄电池及沾染油污废抹布、手套等废劳保用品等危险废物采取分区存放，最终交由有资质的危险废物处理单位统一处理。

危险废物暂存库、全封闭式三级沉淀池须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。非正常情况下泄漏的废液及冲洗水通过导流槽进入集液池中，收集后交由有资质单位处置。

危险废物暂存库、全封闭式三级沉淀池须按相关要求做好防腐防渗措施，并建立完善的地下水监测制度，确保不会对地下水和土壤造成影响。

（四）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。进一步优化防渗、防腐、防漏措施，防止事故状态下废液泄漏至地下水体，危废品暂存库设置警示标志。

建立应急管理机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，并加强与当地人民政府应急联动，定期开展应急演练。
（六）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入到设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。   
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

                             2026年7月30日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，鄂尔多斯市奇胜安环科技有限

公司。
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