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鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于中旺

利恒矿山机械设备（内蒙古）有限公司

矿山机械设备建设项目环境

影响报告表的批复

中旺利恒矿山机械设备（内蒙古）有限公司：

    你公司报送的《中旺利恒矿山机械设备（内蒙古）有限公司矿山机械设备建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《关于中旺利恒矿山机械设备（内蒙古）有限公司矿山机械设备建设项目环境影响评价文件报批的申请》收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇（毛乌素沙漠治理产业化示范基地）乌兰陶勒盖项目区内，主要任务为建设编织网片生产线1条，年产编织网片3000吨；建设钢筋网片生产线1条，年产钢筋网片3000吨；建设锚杆生产线1条，年产锚杆2000吨；建设锚索生产线1条，年产锚索1500吨；建设托辊生产线1条，年产托辊2000吨。建设内容主要包括利用现有厂房、危废暂存间、办公楼，同时新建生产线、喷漆房及其他相关公用、环保、辅助工程等。项目总占地面积31537m2。项目总投资5000万元，其中环保投资69.5万元，占总投资的1.39%。
《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

三、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工粉尘污染，物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标，施工期废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”。施工噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523—2025)中相关限值要求。生活污水依托现有化粪池处理后，通过园区管网排入园区污水处理厂统一处理。建筑垃圾集中收集后，送就近的建筑垃圾处理厂统一处理；配置垃圾桶收集生活垃圾，定期运送至就近的生活垃圾处理厂统一处理。

（二）落实大气污染防治措施。喷漆和晾干工序全部设置于密闭式喷漆房内，喷漆房废气采用“负压收集+漆雾过滤装置+二级活性炭吸附装置”处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值要求后，通过1根15m高排气筒（DA001排气筒）排放。焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理，金属切割废气经“集气罩+移动式布袋除尘器”处理，两类废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中相关限制要求。厂房外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1VOCs 无组织排放限值，厂界废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，供暖纳入城镇集中式供暖管网。
（三）落实水污染防治措施。生活污水依托现有化粪池处理后，通过园区管网排入园区污水处理厂统一处理。

严格落实厂区分区防渗措施，强化厂房、危废暂存间、喷漆房、化粪池等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（四）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）落实固体废物污染防治措施。金属废料、废焊渣、废氧化皮、金属切割粉尘分类集中收集后，外售综合利用。废布袋由设备厂家上门更换回收处置。焊接收集粉尘统一收集后暂存于厂房2，交由有资质单位处置。废润滑油、废润滑油桶、防腐涂料废弃包装桶、废稀释剂桶、废活性炭、废弃滤筒、废过滤棉等属于危险废物，暂存于厂区现有危废暂存间内，定期交有资质单位统一处理；危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。生活垃圾集中收集后，定期清运至就近生活垃圾处理厂统一处理。
   一般固废贮存场所和危废暂存场所须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计、建设和管理。

（六）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。进一步优化防渗、防腐、防漏等风险防范措施，杜绝废液泄漏、火灾、废气无序排放等突发事件。
建立应急管理机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，并加强与当地人民政府应急联动，定期开展应急演练。

（七）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

四、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。
五、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。   
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局       

                             2026年8月10日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古泽郡生态环境科技有限

公司。
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