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鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于乌审旗

疏干水综合利用蓄水池工程生态环境

影响报告表的批复
乌审旗聚源水务有限公司：

    你公司报送的《乌审旗疏干水综合利用蓄水池工程生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《乌审旗聚源水务有限公司关于<乌审旗疏干水综合利用蓄水池工程生态环境影响报告表>报批的申请》(乌聚水字〔2026〕8号)收悉。经研究，批复如下： 

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇图呼勒岱嘎查境内。项目任务为新建管理厂区1处，1.5万m3蓄水池2座，加压泵站1座；新建集水管线2条，设计直径DN1000，总长度3.6km；新建供水管线2条，设计直径DN1000，总长度3.2km。主要将门克庆、葫芦素、母杜柴登三座煤矿的疏干水通过集水管线进行收集，输送至管理厂区蓄水池进行统一调度，出水为图克工业园区企业提供生产用水，供水量为7.2万m³/d。主要建设内容包括蓄水池、加压泵站、输水管线及其他公辅工程和环保工程等。工程总占地617911.181m2，其中永久占地131073.840m2，临时用地486837.341m2。投资15000万元，其中环保投资102万元，占总投资的0.68％。 
《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）落实生态保护措施。按照设计要求划定施工活动范围，控制工程占地和施工作业带宽度，不得随处设置取弃土场、施工营地、临时便道等临时工程。管线施工过程中采取“表土剥离、分层开挖、分层堆放、原序回填”原则。

施工结束后须及时对临时占地进行植被恢复。建设单位应制定详细的生态植被恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，保证生态恢复措施落实到位。
（二）落实大气污染防治措施。采取加盖篷布、场地洒水等有效措施控制扬尘污染，物料、土方临时堆场应远离周边居民等环境敏感目标,确保施工期废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织颗粒排放监控浓度限值。
（三）落实水污染防治措施。清洗用水、混凝土养护水经沉淀、隔油处理后，全部回用于施工生产、洒水降尘等环节，不外排；生活污水经化粪池处理后，拉运至中天合创生活污水处理厂统一处理。 
（四）落实噪声污染防治措施。根据施工具体情况，合理科学布局施工现场、合理安排施工时间，对管线沿线敏感点采取设置临时声屏障等防护措施，确保施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值要求。在环境敏感点附近，中午（12：00-14:00）、夜间（22：00至次日6：00）禁止从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象，确有需要夜间施工作业的，须报请我局批准，并对外公示。运营期管理厂区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（五）落实固体废物污染防治措施。沉淀池沉渣、钻孔泥浆集中收集后，送至有资质单位处置。建筑垃圾集中收集后，运送至就近建筑垃圾处理厂统一处置。配置垃圾桶收集生活垃圾，及时清运至乌审旗东元盛世环保产业发展有限责任公司处置。
（六）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。建立应急管理机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，并加强与当地人民政府应急联动，定期开展应急演练。

（七）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。
三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。 

  鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局
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抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古凯越工程咨询有限公司。
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